|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 1.0085 |  |
| от 01 сентября 1995 года |  |
| на бланке № 0006203 |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |
|  |  |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 3** от 06 октября 2022 года

**к области аккредитации** от 23 октября 2020 года

испытательного центра (ИЦ БелГИСС)

Научно-производственного республиканского унитарного предприятия
"Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации"

(БелГИСС)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наимено-вание характе-ристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **220053, г. Минск, ул. Новаторская,2а** |
| 330.1\*\* | Трактора, машины для сельского и лесного хозяйства. Самоходные механизмы для газонов и садов | 28.30/40.00030.99/40.000 | Символы | ГОСТ 26336-97 | ГОСТ 26336-97 |
| 331.1\*\* | Пилы бензиномо-торные цепные  | 28.30/26.09528.30/35.05928.30/35.06728.30/39.00028.30/40.000 | Требования безопасности  | ГОСТ 31742-2012(кроме п.п.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.3, 3.4, 3.11, 3.20) | ГОСТ 31742-2012 |
| 332.1\*\* | Кусторезы и мотокосы бензиномоторные | 28.30/35.06728.30/26.095 | Требования безопасности  | ГОСТ 31183-2002(кроме п.п.4.2, 4.3, 4.7, 4.12, 4.13, 4.14, 4.17) | ГОСТ 31183-2002 |
| 333.1\*\* | Приводы для свертывающихся жалюзи, тентов, ставней и аналогичного оборудования | 27.51/25.03927.51/25.09827.51/25.10827.51/26.04627.51/26.08027.51/26.09527.51/26.14127.51/29.04027.51/29.06127.51/29.11327.51/39.00027.51/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-97-2013;EN 60335-2-97:2006; IEC 60335-2-97:2016  | ГОСТ IEC 60335-2-97-2013;EN 60335-2-97:2006; IEC 60335-2-97:2016  |
| 334.1\*\* | Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках | 27.12/25.09827.12/25.10827.12/26.08027.12/26.09527.12/32.11527.12/26.14127.12/29.14527.12/29.06127.12/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 31223-2012 | ГОСТ 31223-2012(кроме п.п.18.3.2, 18.3.3) |
| 335.1\* | Система зарядки электрических транспортных средств проводная | 29.32/24.000 | Электро-магнитная совмести-мость | ГОСТ IEC 61851-1-2017 р. 9; ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 п. 11.12;EN IEC 61851-1:2019;IEC 61851-1:2017 | ГОСТ IEC 61851-1-2017 р. 9; ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 п. 11.12;EN IEC 61851-1:2019;IEC 61851-1:2017 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных