|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |  |
| к аттестату аккредитации |  |  |
| № BY/112 4.0040 |  |  |
| от 07.04.2023 |  |  |
| на бланке № |  |  |
| на 1 листе |  |  |
| редакция 03 |  |  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

**от 18 ноября 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы инспекционного контроля ОТК производственного управления нефтепромыслового и бурового сервиса  Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть» | | | | | | | | |
| Тип инспекционного органа: A , B , C | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование объекта | | Код | Вид инспекции | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод и процедуру инспекции |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 247541, с/с Пересвятовский, 56, Речицкий район, Гомельская область | | | | | | | |
| 1.1  \*\* | Встроенные цистерны (автоцистерны), съёмные цистерны, контейнеры-  цистерны, съёмные кузова цистерны, корпуса которых изготовлены  из металлических материалов, с кодом LGBF для перевозки опасных грузов №ООН: 1202, 1203, 1223, 1267, 3295, которые соответствуют классификационному коду F1, группе упаковки II, III и давлению паров при  50 °С ≤ 110 кПа | | 25.99/  11.116  25.99/  26.141  25.99/  39.000  25.99/  40.000  25.99/  41.000 | | Периодическая проверка | Соглашение  о международной  дорожной перевозке опасных грузов  ДОПОГ (ECE/TRANS/300)  Правила  по обеспечению  безопасности  перевозки опасных  грузов автомобильным транспортом, утв. постановлением МЧС РБ 17.05.2021 №35 | Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов ДОПОГ (ECE/TRANS/300) гл.1.8 п.1.8.7, гл.6.8  ГОСТ EN 12972-2020  СТП 09100.17017.213-2024 |
| 1.2  \*\* | Промежуточная проверка |
| 1.3  \*\* | Внеплановая проверка |
| 2.1  \*\* | Встроенные цистерны  (автоцистерны) корпуса которых изготовлены из металлических материалов, сконструированные и изготовленные в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями ТНПА, но не соответствующие требованиям приложений А и В к соглашению ДОПОГ к изготовлению, утверждению и проверкам, предназначенные для перевозки опасных грузов класса 3 и 9 (№ООН: 1202, 1203, 1223, 1267, 3295, которые соответствуют классификационному коду F1, группе упаковки II, III и давлению паров при 50°С ≤ 110 кПа) | | 25.99/  11.116  25.99/  26.141  25.99/  39.000  25.99/  40.000  25.99/  41.000 | | Периодическая проверка | Правила  по обеспечению  безопасности  перевозки опасных  грузов автомобильным транспортом, утв. постановлением МЧС РБ 17.05.2021 №35 | Соглашение  о международной  дорожной перевозке  опасных грузов ДОПОГ  гл.1.8 п.1.8.7. гл.6.8  СТП 09100.17017.213-2024 |
| 2.2  \*\* | Промежуточная проверка |
| 2.3  \*\* | Внеплановая проверка |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органа  по аккредитации  Республики Беларусь -  директор государственного  предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
|  |
|  |  |