|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |  |
| к аттестату аккредитации  |  |  |
| № BY/112 4.0040 |  |  |
| от 07.04.2023 |  |  |
| на бланке №  |  |  |
| на 1 листе |  |  |
| редакция 03 |  |  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

**от 18 ноября 2024 года**

|  |
| --- |
| Группы инспекционного контроля ОТК производственного управления нефтепромыслового и бурового сервиса Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть» |
| Тип инспекционного органа: A [ ] , B [x] , C[ ]  |
| №п/п | Наименование объекта | Код | Вид инспекции | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод и процедуру инспекции |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  | **6**  |
| 247541, с/с Пересвятовский, 56, Речицкий район, Гомельская область |
| 1.1\*\* | Встроенные цистерны (автоцистерны), съёмные цистерны, контейнеры-цистерны, съёмные кузова цистерны, корпуса которых изготовленыиз металлических материалов, с кодом LGBF для перевозки опасных грузов №ООН: 1202, 1203, 1223, 1267, 3295, которые соответствуют классификационному коду F1, группе упаковки II, III и давлению паров при 50 °С ≤ 110 кПа | 25.99/11.11625.99/26.14125.99/39.00025.99/40.00025.99/41.000 | Периодическая проверка | Соглашениео международнойдорожной перевозке опасных грузовДОПОГ (ECE/TRANS/300)Правилапо обеспечениюбезопасностиперевозки опасныхгрузов автомобильным транспортом, утв. постановлением МЧС РБ 17.05.2021 №35 | Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов ДОПОГ (ECE/TRANS/300) гл.1.8 п.1.8.7, гл.6.8ГОСТ EN 12972-2020СТП 09100.17017.213-2024 |
| 1.2\*\* | Промежуточная проверка |
| 1.3\*\* | Внеплановая проверка |
| 2.1\*\* | Встроенные цистерны(автоцистерны) корпуса которых изготовлены из металлических материалов, сконструированные и изготовленные в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями ТНПА, но не соответствующие требованиям приложений А и В к соглашению ДОПОГ к изготовлению, утверждению и проверкам, предназначенные для перевозки опасных грузов класса 3 и 9 (№ООН: 1202, 1203, 1223, 1267, 3295, которые соответствуют классификационному коду F1, группе упаковки II, III и давлению паров при 50°С ≤ 110 кПа) | 25.99/11.11625.99/26.14125.99/39.00025.99/40.00025.99/41.000 | Периодическая проверка | Правилапо обеспечениюбезопасностиперевозки опасныхгрузов автомобильным транспортом, утв. постановлением МЧС РБ 17.05.2021 №35 | Соглашениео международнойдорожной перевозкеопасных грузов ДОПОГгл.1.8 п.1.8.7. гл.6.8СТП 09100.17017.213-2024 |
| 2.2\*\* | Промежуточная проверка |
| 2.3\*\* | Внеплановая проверка |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органапо аккредитацииРеспублики Беларусь -директор государственногопредприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
|  |
|  |  |