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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Автоматические выключатели до 1000 В
	27.12/22.000
	Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей с применением Комплекта нагрузочного измерительного с регулятором РТ-2048-02
	¹
	пер. Гаражный, 2, 212003, г. Могилев, Могилевская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
 №254-З от 11.11.2019);


	2.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.90/22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей с применением измерителя сопротивлений петли «фаза-нуль» ИФН-300
	¹
	пер. Гаражный, 2, 212003, г. Могилев, Могилевская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
 №254-З от 11.11.2019);


	2.2**
	
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции с применением мегаомметром ПСИ 2510
	
	
	

	3.1**
	Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции воздушных линий с применением мегаомметром ПСИ-2510
	¹
	пер. Гаражный, 2, 212003, г. Могилев, Могилевская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
 №254-З от 11.11.2019);


	4.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления заземляющих устройств ИС-20
	¹
	пер. Гаражный, 2, 212003, г. Могилев, Могилевская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
 №254-З от 11.11.2019);


	4.2**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивлений петли «фаза-нуль» ИФН-300
	
	
	

	4.3**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземляющих устройств ИС-20. Удельное сопротивление грунта (расчётное значение).
	
	
	

	5.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением)
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - давление (статическое, динамическое, полное); - температура перемещаемого воздуха; - влажность перемещаемого воздуха;
	ГОСТ 12.3.018-79
	пер. Гаражный, 2, 212003, г. Могилев, Могилевская область
	

	6.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы)
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики: -скорость движения воздуха (скорость воздушного потока); - расход воздуха (количество воздуха); - кратность воздухообмена в помещении;
	СП 4.02.07-2024 Приложение Н
	пер. Гаражный, 2, 212003, г. Могилев, Могилевская область
	

	7.1**
	Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений)
	100.13/23.000
	Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям Фактическое значение избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проёме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущему наружу Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации
	ГОСТ 12.3.018-79;
НПБ 23-2010
	пер. Гаражный, 2, 212003, г. Могилев, Могилевская область
	

	8.1**
	Силовые кабельные линии
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2510
	¹
	пер. Гаражный, 2, 212003, г. Могилев, Могилевская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
 №254-З от 11.11.2019);


	9.1**
	Устройства защитного отключения (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Время отключения при номинальном дифференциальном токе с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510
	¹
	пер. Гаражный, 2, 212003, г. Могилев, Могилевская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
 №254-З от 11.11.2019);


	9.2**
	
	
	Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510
	
	
	

	10.1**
	Электродвигатели переменного тока
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции электродвигателей переменного тока с применением мегаомметром ПСИ-2510,
	¹
	пер. Гаражный, 2, 212003, г. Могилев, Могилевская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
 №254-З от 11.11.2019);


	11.1**
	Электроустановки на животноводческих фермах
	27.90/22.000
	Измерение напряжения прикосновения с применением измерителя напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭК0200: - в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного однофазного замыкания
	¹
	пер. Гаражный, 2, 212003, г. Могилев, Могилевская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
 №254-З от 11.11.2019);
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