|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5340 |
| от 12 ноября 2021 года |
| на бланке № |
| на 2 листах |
| редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

от 12 ноября 2021 года

|  |
| --- |
| испытательной лабораторииобщества с ограниченной ответственностью «Живой воздух» |
|  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  пр-кт Партизанский, 178/2, офис 715, БЦ "Волна", 220075, г. Минск |
| *1.1\*\*\** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах:- скорость потока;- расход воздуха;- давление. | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация  | ГОСТ 12.3.018-7906.10.2023дата принятия решения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *2.1\*\*\** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, глава 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| *2.2\*\*\** | 100.13/23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |
| *2.3\*\*\** | 100.13/23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |
| *2.4\*\*\** | 100.13/23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных