|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |  |
| к аттестату аккредитации  |  |  |
| № BY/112 2.5528 |  |  |
| от 14.06.2024 |  |  |
| на бланке № 0010777 |  |  |
| на 2 листах |  |  |
| редакция 01 |  |  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 14 июня 2024 года

измерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Строительные измерения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименованиехарактеристики(показатель,параметры) | Обозначениедокумента,устанавливающего требованияк объекту | Обозначениедокумента,устанавливающего метод исследований (испытаний)и измерений, в том числе правилаотбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ул. Уборевича, д. 103, оф. 311, 220077, г. Минск |
| 1.1\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжениемдо 1000 В, силовые кабельные линии напряжениемдо 1000 В,   | 27.12/22.00027.32/22.00027.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1, Б.30.1ТКП 339-2022 п.4.4.26.1,п.4.4.29.2, | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей  | ТКП 181-2009, Б.27.3ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1\*\*\* | Заземляющие устройстваЗаземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, Б.29.4ТКП 339-2022 п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 2.2\*\*\*2.2\*\*\* | 27.90/22.00027.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, Б.29.2ТКП 339-2022 п.4.4.28.2ТКП 181-2009, Б.29.2ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.3\*\*\* | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8ТКП 339-2022 п.4.4.28.5ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.1\*\*\* | Устройство защитногоотключения (УЗО-Д)  | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В 4.61.4ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 3.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009В 4.61.4ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г)СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 3.3\*\*\* | 27.90/22.000 | Время отключения  | ТКП 181-2009В 4.61.4ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д)СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14  | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 3.4\*\*\* | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009В 4.61.4СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных