|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 1.0090 |
| от 04.11.1995 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 1 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от12 июля 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производственно-технический центр  Учреждения "Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Курчатова, 1, 230005, г. Гродно, Гродненская область** | | | | | |
| 1.1\* | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.59/11.116 | Внешний вид | ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 15–17 раздела V, пункт 2 приложения, СТБ 2459-2016 п.4.2.1 ГОСТ Р 50588-2012 п.4, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.5.2 |
| 1.2\* | 20.59/29.040 | Кратность пены из рабочего раствора | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.5.3.3 |
| 1.3\* | Показатель устойчивости пены средней кратности |
| 1.4\* | 20.59/29.119 | Показатель смачивающей способности | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.5.9 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных