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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Интерфейс/PDH
	26.30/41.000
	Оценка качественных показателей цифрового тракта: - битовые ошибки; - дрожание фазы; - проскальзывания
	СТБ 1682-2009 п. 6.1, 6.2, 6.3
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	1.2.**
	
	
	Функционирование устройства на реально действующей сети.
	СТБ 1682-2009 6.1; 6.2; 6.3
	
	

	1.3**
	
	
	Значения основных параметров аналоговых интерфейсов Е2 и Е4 систем передачи
	02.МИ.017-2007 п.п. 2.4.3.2, 2.4.3.5, 2.4.3.7
	
	

	1.4**
	
	
	Соответствие структуры цикла на 2048 кбит/с
	02.МИ.017-2007
	
	

	2.1*
	Аппаратура факсимильная
	26.30/41.000
	Электрические параметры телефонных аппаратов, встроенных в факсимильную аппаратуру, и телефонных трубок, подключаемых к ней (этапы А и Е факсимильного соединения)
	02.МИ.014-2020 п. 4.2.11. п. 6.2.1 - п. 6.2.12;
СТБ 1532-2017 п. 9.5.2. - 9.5.6, п. 9.5.9, 9.8.4, 9.7.1, 9.7.1.2, 9.7.1.2, 9.7.1.3, 9.8.2, 9.8.3
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	3.1**
	Средства электросвязи мультисервисных сетей Оборудование, реализующее функции коммутации телефонных соединений
	26.30/41.000
	Электрические, электроакустические и временные параметры на интерфейсе FXO
	СТБ 2536-2018 табл. 5.6 п.п. 9.3.1 - 9.3.4
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	3.2**
	
	
	Параметры импульсного и частотного набора номера на интерфейсе FXO
	СТБ 2536-2018 табл. 5.6 п.п. 9.3.5 - 9.3.12
	
	

	3.3**
	
	
	качество обслуживания, допустимое значение потерь вызовов
	02.МИ.017-2007 п. 3.5
	
	

	3.4**
	
	
	виды абонентских линий
	02.МИ.017-2007 п.3.3.3.1.2
	
	

	3.5**
	
	
	Типы оконечных абонентских устройств
	02.МИ.017-2007 п.п. 3.3.3.2.1 - 3.3.3.2.12, п.п. 3.3.3.4 - 3.3.3.6
	
	

	3.6**
	
	
	Характеристики абонентских линий
	02.МИ.017-2007 п.п. 2.1.3.2 - 2.1.3.4
	
	

	3.7**
	
	
	Параметры сигналов, передаваемых по аналоговым абонентским линиям между интерфейсами FXS-FXO
	02.МИ.017-2007 п.п. 3.2.3.1 - 2.2.3.3, 2.2.3.5 - 2.2.3.7, 2.2.3.9 - 3.10;
СТБ 2536-2018 п. 9.2.3 - 9.2.6, 9.3.1, 9.3.8
	
	

	3.8**
	
	
	Характеристики передачи станционного четырехполюсника Организация связи на мультисервисных сетях. Нумерация между СЭ Нумерация при реализации дополнительных услуг в СЭ
	02.МИ.017-2007 п. 3.4.3.3, 3.4.3.2.4, 3.4.3.1.10, 3.4.3.1 - 3.2, п.п. 3.4.3.3.2, 3.4.3.3.3, 3.4.3.3.5;
02.МИ.017-2007 п. 3.4.3.4, 3.7.3.2.1 - 3.7.3.2.6;
02.МИ.017-2007 п. 2.4.3.2, 2.4.3.5, 2.4.3.7, 2.4.3.8, 2.4.3.10, 2.4.3.4
	
	

	3.9**
	
	
	Состав и параметры информационных акустических и вызывных сигналов
	02.МИ.017-2007 п. 2.3.3;
СТБ 2536-2018 п. 9.2.3 - 9.2.4
	
	

	3.10**
	
	
	Дополнительные услуги.
	02.МИ.017-2007 п. 3.7.3.1
	
	

	3.11**
	
	
	Требования к параметрам стыка с цифровыми СЛ со скоростью передачи 2048 кбит/с
	02.МИ.017-2007 п. 2.6.3.1 - 10;
СТБ 2525-2018 п. 7.6
	
	

	3.12**
	
	
	Техническое обслуживание и эксплуатация
	02.МИ.017-2007 раздел 3.10
	
	

	3.13**
	
	
	Требования к синхронизации
	02.МИ.017-2007 раздел 2.9
	
	

	3.14**
	
	
	Реализация функций ЦСИО
	02.МИ.017-2007 п. 3.8
	
	

	3.15**
	
	
	Совместимость при взаимодействии
	02.МИ.017-2007 п. 3.13
	
	

	3.16**
	
	
	Требования к электропитанию средств электросвязи
	02.МИ.017-2007 п. 3.12
	
	

	4.1**
	Интерфейсы сетей ISDN (ЦСИС)
	26.30/41.000
	Электрические характеристики на стыке 2048 кбит/с. Уровень 1
	СТБ 2525-2018 7.6.1-7.6.7
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	4.2**
	
	
	Основные слуги доставки информации и предоставления связи
Дополнительные услуги
	02.МИ.006-2007 п.5;
02.МИ.006-2007 п. 6
	
	

	4.3**
	Интерфейсы сетей ISDN (ЦСИС).
	26.30/41.000
	Взаимодействие оборудования ЦСИС с сетью связи общего пользования. Контрольные наборы в реальной сети
	02.МИ.017-2007 п. 3.4.3.3
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	4.4**
	
	
	Требования протокола уровня 3 EDSS1.
-Кодирование Информационного Элемента (ИЭ) Calledpartynumber
Кодирование информационного элемента Callingpartynumber
	02.МИ.007-2007 3 уровень п. 3.4.2;
02.МИ.007-2007 3 уровень п. 3.4.1;
02.МИ.007-2007 3 уровень п. 3.4
	
	

	6.1**
	Аппаратура линейных трактов цифровых волоконно-оптических систем передачи (ЦВОСП)
	26.30/41.000
	Параметры ЦВОСП: уровень средней мощности оптического излучения передатчиков ЦВОСП: суммарная средняя излучаемая мощность, дБм; средняя излучаемая мощность каждого потока, дБм; разница в излучаемой мощности между любыми двумя потоками, дБ; средняя излучаемая мощность каждого потока при отключенной передаче, дБм; средняя мощность на входе приемника каждого потока, дБм
	02.МИ.011-2007 п. 4.1;
ГОСТ 28871-90 п. 3.1
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	6.2**
	Аппаратура линейных трактов цифровых волоконно-оптических систем передачи (ЦВОСП).
	26.30/41.000
	Порог чувствительности приёмников ЦВОСП с регенератором
	02.МИ.011-2007 п. 4.2;
ГОСТ 28871-90 п. 3.3
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	7.1**
	Средства электросвязи реализующие частотный набор номера
	26.30/41.000
	Параметры сигналов частотного (тонального) способа передачи сигналов набора номера, формируемых передатчиком ОАТУ
	02.МИ.013-2007 п. 4.2;
СТБ 1532-2017 п.п. 9.5.7 - 9.5.8, 9.6.2 - 9.6.3
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	8.1**
	Сегменты мультисервисных сетей, выполняющие функции передачи данных с использованием IP, Ethernet
	26.30/41.000
	Параметры качества сегментов мультисервисных сетей, выполняющих функции передачи данных с использованием IP
	02.МИ.029-2007
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	9.1**
	Средства электросвязи, выполняющие функции коммутации и передачи Ethernet кадров, маршрутизации и передачи IP-пакетов
	26.30/41.000
	Параметры качества средств электросвязи, выполняющих функции коммутации и передачи Ethernet кадров, маршрутизации и передачи IP-пакетов
	02.МИ.030-2007 п. 3.4;
СТБ 2156-2020 п. 5.4.1.1, 5.4.1.2;
СТБ 2537-2018 раздел 5, 6
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	10.1**
	Средства электросвязи, реализующие протокол SIP
	26.30/41.000
	Реализация UAC
	02.МИ.037-2008 п. 3.3.1
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	10.2**
	Средства электросвязи, реализующие протокол SIP.
	26.30/41.000
	реализация UAS
	02.МИ.037-2008 п. 3.3.2
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	11.1**
	Средства электросвязи, реализующие взаимодействие протоколов SIP-ISUP
	26.30/41.000
	Взаимодействие протоколов SIP и ISUP
	02.МИ.036-2008 п. 3.4, 3.5
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	11.2**
	Средства электросвязи, реализующие взаимодействие протоколов SIP-ISUP.
	26.30/41.000
	Взаимодействие SIP – PBX
	02.МИ.036-2008 п.п. 3.4.2, 3.5.3
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	11.3**
	
	
	Взаимодействие PSTN -SIP- PSTN
	02.МИ.036-2008 п. 3.6.1
	
	

	11.4**
	
	
	Взаимодействие PBX-SIP-PBX
	02.МИ.036-2008 п. 3.6.2
	
	

	12. 1**
	Средства электросвязи, реализующие услугу идентификации вызывающего абонента CLIP (CallerID) на интерфейсе FXS
	26.30/41.000
	Параметры услуги CLIP (для интерфейса FXS)
	02.МИ.033-2008
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	12.2**
	Средства электросвязи, реализующие услугу идентификации вызывающего абонента CLIP (CallerID) на интерфейсе FXS.
	26.30/41.000
	уровень данных
Информационные параметры
	02.МИ.033-2008 п. 3.3.3, 3.3.4;
02.МИ.033-2008 п. 3.3.2
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	12.3**
	
	
	физический уровень
	02.МИ.033-2008 п. 3.3.6, 3.3.7
	
	

	12.4**
	
	
	Временные параметры
	02.МИ.033-2008 п.п. 3.3.2, 3.3.8, 3.3.9
	
	

	13.1**
	Средства электросвязи, реализующие услугу идентификации вызывающего абонента CLIP (CallerID) на интерфейсе FXO.
	26.30/41.000
	Параметры услуги CLIP (для интерфейса FXO)
	02.МИ.034-2008
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	13.2**
	Средства электросвязи, реализующие услугу идентификации вызывающего абонента CLIP (CallerID) на интерфейсе FXO
	26.30/41.000
	Параметры отображения
Уровень данных.
	02.МИ.034-2008 п.п. 3.3.4, 3.3.5;
02.МИ.034-2008 п.п. 3.3.2, 3.3.3
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	13.3**
	Средства электросвязи, реализующие услугу идентификации вызывающего абонента CLIP (CallerID) на интерфейсе FXO.
	26.30/41.000
	физический уровень
	02.МИ.034-2008 п.п. 3.3.2, 3.3.6 - 3.3.9
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	13.4**
	
	
	Временные выдержки.
	02.МИ.034-2008 п.п. 3.3.10 - 3.3.11
	
	

	14.1**
	Интерфейсы физического уровня
	26.30/41.000
	Физический уровень Ethernet Параметры подуровня PMD
	02.МИ.040-2010 п.п. 5.1 - 5.2
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	14.2**
	Интерфейсы физического уровня.
	26.30/41.000
	Физический уровень Ethernet Параметры подуровня AUTONEGATIATION
	02.МИ.040-2010 п. 6.1 - 6.2
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	15.1**
	Интерфейсы сети Ethernet и ADSL. Сетевые устройства
	26.30/41.000
	Функционирование сетевых устройств Ethernet: Реализация режима автосогласования
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.1 - 3.3.2
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	15.2**
	Итерфейсы сети Ethernet и ADSL. Сетевые устройства
	26.30/41.000
	Эффективная скорость передачи (низходящий, восходящий поток) DSL
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.4
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	15.3**
	
	
	Реализация протокола IP
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.6
	
	

	15.4**
	
	
	Реализация протокола ARP
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.8
	
	

	15.5**
	
	
	Реализация протокола PPPoE
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.11
	
	

	15.6**
	
	
	Реализация протокола SNMP
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.12
	
	

	15.7**
	
	
	Реализация функций Web управления работой СЭ
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.3
	
	

	15.8**
	
	
	Реализация функции VLAN
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.3.1
	
	

	15.9**
	
	
	Реализация протокола NAT, STUN
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.7
	
	

	15.10**
	Интерфейсы сети Ethernet и ADSL. Сетевые устройства.
	26.30/41.000
	Реализация протокола ICMP
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.9
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	15.11**
	
	
	Реализация протокола DHCP
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.10
	
	

	15.12**
	
	
	Реализация протокола RIP
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.18
	
	

	15.13**
	
	
	Реализация протокола IGMP
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.19
	
	

	15.14**
	
	
	Реализация протоколов RTP/RTCP.
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.20
	
	

	15.15**
	
	
	Реализация протоколов UDP, TCP
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.21
	
	

	15.16**
	
	
	Реализация протокола DNS
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.22
	
	

	15.17**
	
	
	Реализация протокола MPLS
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.23
	
	

	15.18**
	
	
	Реализация протокола CWMP
	02.МИ.038-2010 п. 3.3.24
	
	

	16.1**
	Средства электросвязи, реализующие услугу телефонии по IP-протоколу. Качество передачи речи
	26.30/41.000
	Значение R-фактора
	02.МИ.039-2010 п. 3.3.1
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	16.2**
	Средства электросвязи, реализующие услугу телефонии по IP-протоколу. Качество передачи речи.
	26.30/41.000
	Средняя экспертная оценка (MOS)
	02.МИ.039-2010 п. 3.3.2
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	17.1**
	Сеть тактовой сетевой синхронизации
	26.30/41.000
	Параметры: – относительная погрешность по частоте – максимальная ошибка временного интервала (МОВИ) – девиация временного интервала (ДВИ)
	МВИ.МН 4500-2024
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	18.1**
	Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON)
	27.31/33.110
	Километрическое затухание (коэффициент затухания)
	МВИ.МН 6110-2019
	пер. Калинина, 8, г. Минск (ЛКЦ МГТС УРСИ, УЛКС-1);
ул. Воронянского, 13, 4, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-2);
ул. Берута, 5, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-3);
пр-кт Рокоссовского, 27, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-4);
ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	18.2**
	Волоконно - оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON).
	27.31/33.110
	Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, затухание строительной длины, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON)
	МВИ.МН 4710-2013;
МВИ.МН 6110-2019
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации);
пер. Калинина, 8, г. Минск (ЛКЦ МГТС УРСИ, УЛКС-1);
ул. Воронянского, 13, 4, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-2);
ул. Берута, 5, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-3);
пр-кт Рокоссовского, 27, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-4)
	

	18.3**
	
	
	Распределение значений потерь в неразъемных соединениях
	МВИ.МН 6110-2019
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации);
пр-кт Рокоссовского, 27, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-4);
ул. Воронянского, 13, 4, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-2);
пер. Калинина, 8, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-1, УРСИ);
ул. Берута, 5, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-3)
	

	18.4**
	
	
	Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель
	
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации);
пер. Калинина, 8, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-1, УРСИ);
ул. Воронянского, 13, г. Минск (УЛКС-2);
пр-кт Рокоссовского, 27, г. Минск (УЛКС-4);
ул. Берута, 5, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-3)
	

	18.5**
	
	
	Оптическая длина
	
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации);
пер. Калинина, 8, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-1, УРСИ);
ул. Воронянского, 13, 4, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-2);
ул. Берута, 5, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-3);
пр-кт Рокоссовского, 27, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-4)
	

	19.1**
	Линии электросвязи абонентского доступа
	26.30/22.000
	электрическое сопротивление шлейфа (1 км цепей абонентских кабельных линий постоянному току при температуре окружающей среды 20 ºС)
	АМИ.ГМ 0378-2025
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	19.2**
	
	
	электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) сетей абонентского доступа
	
	
	

	19.3**
	
	
	рабочая ёмкость электрических цепей кабельных линий
	
	
	

	19.4**
	
	
	асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току
	
	
	

	20.1**
	Системы вентиляции с принудительным побуждением
	100.13/23.000
	Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, расход воздуха, температура перемещаемого воздуха, динамическое, статическое, полное давление потока воздуха, относительная влажность
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	21.1**
	Лестницы приставные и стремянки
	25.11/39.000
	Статическая нагрузка
	АМИ.ГМ 0329-2024
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	22.1*
	Пояса предохранительные
	13.96/39.000
	Статическая нагрузка
	АМИ.ГМ 0433-2025
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	23.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции.
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	23.2**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В.
	27.90/22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГР 0052-2022
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	24.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющего устройства
	АМИ.ГР 0054-2022
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	24.2**
	Заземляющие устройства.
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами
	АМИ.ГР 0053-2022
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	24.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0052-2022
	
	

	25.1*
	Ручной инструмент для работ под напряжением
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0104-2025
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	26.1**
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц
	МВИ.МН 503-2017
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	27.2**
	
	
	Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц
	
	
	

	27.3**
	
	
	Напряжение индикации
	
	
	

	28.1*
	Перчатки, боты, галоши диэлектрические
	22.19/29.113
	Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через
	МВИ.МН 502-2017
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	29.1**
	Рабочие места
	100.12/35.063
	Освещённость Коэффициент естественной освещенности (КЕО)
	ГОСТ 24940-2016
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	29.2**
	
	100.12/35.068
	Электростатические поля (напряженность электростатического  поля)
	ГОСТ 12.1.045-84
	
	

	29.3**
	
	
	Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ (напряженность электростатического поля)
	АМИ.ГМ 0266-2024
	
	

	29.4**
	
	
	Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ (напряженность переменного электрического поля,  В/м, в диапазонах частот:  5 Гц-2 кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2 - 400) кГц; (45-55) Гц; плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл,  в диапазонах частот:  5 Гц-2 кГц (с режекцией (45-55) Гц); 2 - 400 кГц; (45-55) Гц)
	АМИ.ГМ 0265-2024
	
	

	29.5**
	
	
	Электромагнитные поля радиочастот (напряженность магнитного поля, А/м, в частотных диапазонах:  30 кГц -3 МГц (30 - 50) МГц; напряженность электрического поля, В/м, в частотном диапазоне:  (0,03 - 300) МГц; плотность потока энергии, Вт/м2, в частотном диапазоне: (0,3 -300) ГГц)
	ГОСТ 12.1.006-84
	
	

	29.6**
	
	100.12/35.065
	Параметры микроклимата (относительная влажность воздуха; скорость движения воздуха; температура воздуха)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ 1860-2020
	
	

	29.7**
	
	100.12/35.067
	Шум (максимальные уровни звука; уровень звука; уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот; эквивалентные по энергии уровни звука)
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	

	29.8**
	
	100.12/35.059
	Общая вибрация (логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений; логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений)
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003)
	
	

	29.9**
	
	
	Локальная вибрация (логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений; логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений)
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	30.1**
	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки
	100.11/35.067
	Шум (максимальные уровни звука; уровень звука; уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот; эквивалентные по энергии уровни звука)
	ГОСТ 12.1.050-86
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	30.2**
	
	100.11/35.063
	Освещённость Коэффициент естественной освещенности (КЕО)
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	30.3**
	
	100.11/35.068
	Электромагнитные поля радиочастот в частотном диапазоне 30 кГц - 300 МГц: - напряженность электрического поля, - плотность потока энергии
	ГОСТ 12.1.006-84
	
	

	31.1**
	Межсетевые экраны
	62.09/37.076
	Испытания межсетевых экранов
	ТМИ 101-2017
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	32.1**
	Средство обнаружения и предотвращения вторжений
	62.09/37.076
	Испытания средств обнаружения и предотвращения вторжений
	ТМИ 103-2017
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	33.1**
	ПС маршрутизаторы
	62.09/37.076
	Испытания ПС маршрутизатора
	02.ТМИ.102-2018
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	34.1**
	Системы управления сайта
	62.09/37.076
	Испытания систем управления сайта
	02.ТМИ.104-2018
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
	

	35.1**
	Системы обнаружения и предотвращения утечек информации из информационных систем
	62.09/37.076
	Испытания систем обнаружения и предотвращения утечек информации из информационных систем
	02.ТМИ.105-2018
	ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации)
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