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Приложение № 1
к аттестату аккредитации
№ BY/112 2.0501
от 16 ноября 1998 года
на бланке № 0009489
на 3 листах
Редакция 01


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
от 20 февраля 2022 года

центральной заводской лаборатории 
Открытого акционерного общества «Гродно Азот»

	№
п/п
	Наименование
объекта
	Код
	Наименование
характеристики
(показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	пр. Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно, Гродненская область

	2.1
**
	Воды 
технологические
	20.59/08.169
	Водородный 
показатель (рН)
ДИ: (2-12) рН
	Фактические значения
	СТБ ISO 10523-2009

	2.2
**
	
	20.59/08.169
	Удельная электрическая проводимость, мкСм/см 

	
	СТБ ИСО 7888-2006

	2.6
*
	
	20.59/08.156
	Массовая концентрация кремнийсодержащих соединений
ДИ: (0,01-40,00) мг/дм3
	
	МВИ.МН 1429-2009


	3.1
*
	Окружающая среда:
поверхностные воды, подземные воды, сточные воды, вода питьевая
	100.03/08.035
100.04/08.035
100.05/08.035
100.09/08.035
	Массовая концентрация ионов:
Алюминия
ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3
	Фактические значения 16.10.2026
дата принятия решения

	СТБ ISO 11885-2011 (жидкая матрица)

	
	
	
	Ванадия
ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3
	
	

	
	
	
	Железа
ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3
	
	

	
	
	
	Кадмия
ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3
	
	

	
	
	
	Кобальта
ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3
	
	

	
	
	
	Марганца
ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3
	
	

	
	
	
	Меди
ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3
	
	

	
	
	
	Молибдена
ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3
	
	

	
	
	
	Мышьяка
ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3
	
	

	
	
	
	Никеля
ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3
	
	

	3.1
*
	Окружающая среда:
поверхностные воды, подземные воды, сточные воды, вода питьевая 
	100.03/08.035
100.04/08.035
100.05/08.035
100.09/08.035
	Массовая концентрация ионов:
	Фактические значения 
	СТБ ISO 11885-2011
(жидкая матрица)

	
	
	
	Олова
ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3
	
	

	
	
	
	Cвинца
ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3
	
	

	
	
	
	Селена
ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3
	
	

	
	
	
	Сурьмы
ДИ: (0,02-30,0) мг/дм3
	
	

	
	
	
	Хрома
ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3
	
	

	
	
	
	Цинка
ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3
	
	

	3.2
*
	
	100.03/08.158
100.04/08.158
100.05/08.158
100.09/08.158
	Массовая концентрация капролактама
ДИ: (0,01-1,00) мг/дм3
ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3
	Фактические значения 
	МВИ.МН 6153-2019

	4.1
*
	Земли (включая почвы)
	100.06/08.035

	Массовая концентрация ионов:
Алюминия
ДИ: (50-1000) мг/кг
	Фактическое 
значение
	СТБ ISO 11885-2011
(твердая матрица)

	
	
	
	Ванадия
ДИ: (50-500) мг/кг
	
	

	
	
	
	Железа
ДИ: (50-1000) мг/кг
	
	

	
	
	
	Кадмия
ДИ: (0,25-25) мг/кг
	
	

	
	
	
	Кобальта
ДИ: (2,5-200) мг/кг
	
	

	
	
	
	Марганца
ДИ: (40-2000) мг/кг
	
	

	
	
	
	Меди
ДИ: (1,5-50) мг/кг
	
	

	
	
	
	Молибдена
ДИ: (5-250) мг/кг
	
	

	
	
	
	Мышьяка
ДИ: (1-250) мг/кг
	
	

	
	
	
	Никеля
ДИ: (2-50) мг/кг
	
	

	
	
	
	Олова
ДИ: (2-250) мг/кг
	
	

	
	
	
	Cвинца
ДИ: (3-500) мг/кг
	
	

	
	
	
	Селена
ДИ: (0,1-20) мг/кг
	
	

	
	
	
	Сурьмы
ДИ: (2-100) мг/кг
	
	

	
	
	
	Хрома
ДИ: (3-500) мг/кг
	
	

	
	
	
	Цинка
ДИ: (10-1000) мг/кг

	
	

	5.1
*
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников

	100.01/08.157
	Объемная доля метана
ДИ: (0,05-10,0) %
	Фактические значения 
	МВИ.МН 5640-2016
16.10.2026
дата принятия решения



[bookmark: _Hlk85478374]Примечание: 
[bookmark: _Hlk78531010]* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
** – деятельность осуществляется за пределами ООС и непосредственно в ООС;

Сокращения:
ДИ – диапазон измерений.

Руководитель органа 
по аккредитации Республики Беларусь – 
директор государственного 
предприятия «БГЦА»                                                                          Е.В. Дворак


	_________________________
(подпись ведущего эксперта 
по аккредитации)
	16.10.2026
(дата принятия решения)
	Лист 1 Листов 3





	
_________________________
(подпись ведущего эксперта по аккредитации)
	22.02.2022
(дата принятия решения)

	Лист 2 Листов 2
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