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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	сточные воды
	100.05/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ISO 5667-14-2023
	промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область
	

	1.2*
	
	100.05/08.169
	водородный показатель (рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	1.3*
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных веществ
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	1.4*
	
	
	Общая минерализация (сухой остаток)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	1.5*
	
	100.05/08.149, 100.05/08.169
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003;
СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983;
СТБ ISO 5814-2021
	
	

	1.6*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-ионов
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	1.7*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-ионов
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	1.8*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	1.9*
	
	100.05/08.156
	Концентрация ионов аммония
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	
	

	1.10*
	
	
	Концентрация фосфора общего
	ГОСТ 18309-2014 метод Г
	
	

	1.11*
	
	
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	1.12*
	
	100.05/29.145
	Температура
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	2.1**
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-6-2021
	промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область
	

	2.2*
	
	100.03/08.169
	водородный показатель (рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	2.3*
	
	100.03/08.052
	Концентрация взвешенных веществ
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	2.4*
	
	
	Общая минерализация (сухой остаток)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	2.5*
	
	100.03/08.149, 100.03/08.169
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003;
СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983;
СТБ ISO 5814-2021
	
	

	2.6*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфат-ионов
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	2.7*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид-ионов
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	2.8*
	
	100.03/08.155
	Концентрация нефтепродуктов
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	2.9*
	
	100.03/08.156
	Концентрация ионов аммония
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	
	

	2.10*
	
	
	Концентрация фосфора общего
	ГОСТ 18309-2014 метод Г
	
	

	2.11*
	
	
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	2.12*
	
	100.03/29.145
	Температура
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	3.1**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	отбор проб
концентрация кислорода
	МВИ.МН 1003-2017
	промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область
	

	3.2**
	
	
	концентрация углерода оксида
отбор проб
	
	
	

	3.3**
	
	
	концентрация азота оксида
отбор проб
	
	
	

	3.4**
	
	
	концентрация азота диоксида
отбор проб
	
	
	

	3.5**
	
	
	концентрация серы диоксида
отбор проб
	
	
	

	3.6**
	
	
	концентрация азота оксидов в пересчете на азота диоксид
отбор проб
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