|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 3.0313 |  |
| от 16.10.2015 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 03 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 31 мая 2024 года  участка по ремонту контрольно-измерительных приборов локомотивного депо Лунинец транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Код (наименование) вида работ:  1 – первичная поверка;  2 – последующая поверка | Средства измерений | | | |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики | |
| пределы  измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Паровозная, 11, 225642, г. Лунинец, Брестская область** | | | | | |
| 1.1\* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений:  0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | 1; 1,5 |
| 1.2\* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений:  0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | 2,5; 4 |
| 6.1\* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Скоростемеры локомотивные 3СЛ2М-150 П | от 5 до 150 км/ч  от 0 до 0,8 МПа | ± 1,5 % (± 2,5 %)  ± 2,5 %  ± 3 мин  ± 0,5 мин  ± 0,4 км |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных