|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0090 |
| от 30.12.1997  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от15 февраля 2023 года |

|  |
| --- |
| поверочной лаборатории открытого акционерного общества «Минский часовой завод» |
| №п/п | Код(наименование)вида работ1-первичная поверка2-последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **проспект Независимости, 95, 220012, г. Минск**  |
| 4.1\* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством(электроконтактные) | Диапазон измерений:от 0 до 60 МПа | кл. т. 1,0 - 2,5 |
| 4.2\* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измеренийдля манометров:0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 Мпадля мановакуумметров:0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0кл. т. 0,6кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 4.3\* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающиеМанометры технические тракторные | Верхний предел измеренийдля манометров:0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПадля мановакуумметров:0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 5.1\* | 2 | 26.51/ 99.005 | Вакуумметры показывающие | от минус 100 до 0 кПа | кл. т. 0,4 - 4,0 |
| 99.1\* | 2 | 26.51/ 99.099 | Приборы проверки доильных установок ППДУ-01 | Вакуумметрическое давление:от 0 до 80 кПаДифференциальное вакуумметрическое давление:от 0 до 80 кПаИзбыточное давление:от 0 до 80 кПаРасход воздуха:от 300 до 2000 л/минот 18 до 6000 м3/чСкорость вращения вала:от 300 до 6000 об/мин | ± 0,6 кПа± 1,0 кПа± 0,6 кПа± 5 %± 2 % |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных