|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 1.1739 |
| от 06.12.2013 года |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 3 листах |
| редакция 02 |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 3** **от** 14 апреля 2023 года  
 **к области аккредитации от** 17 февраля 2023 года

|  |
| --- |
| центра инновационных исследований  Общества с ограниченной ответственностью «Центромаш» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование  объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»** | | | | | |
| Республика Беларусь, Гомельская обл., Калинковичский район, Горочичский с/с, 2, Полигон Южный | | | | | |
| 46.2  \* | Транспортные средства категорий  М2, М3 | 29.10/39.000  29.10/40.000 | Прочность сидений и их креплений | ТР ТС 018/2011 приложение №2  п. 66 таблицы  (Правила ООН  № 80(03) п. 5, 6, 7) | Правила ООН № 80(03)  добавления 1-3 |
| 60.2  \* | Транспортные средства категорий  М1, N1  Транспортные средства категорий  М1, N1 | 29.10/39.000  29.10/40.000 | Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении | ТР ТС 018/2011 приложение №2  п. 76 таблицы  (Правила ООН  № 95(02) п.5,  Правила ООН  № 95(03) п.5) | Правила ООН № 95(02)  приложения 4, приложение 7  Правила ООН № 95(03)  приложения 4, приложение 7 |
| 60.3  \* | 29.10/39.000  29.10/40.000 | Требования к установке  системы вызова экстренных оперативных служб | ТР ТС 018/2011  п. 17  приложение 3 | ГОСТ 33469-2015 р.7 |
| 60.4  \* | 29.10/39.000  29.10/40.000 | Травмобезопасность рулевого управления | ТР ТС 018/2011 приложение №2  п. 10 таблицы  (Правила ООН №12(03)  п. 5.1, Правила ООН №12(04)  п.5.1, 5.5-5.6) | Правила ООН № 12(03)  приложение 3  Правила ООН № 12(04)  приложение 3 |
| 60.5\* | 29.10/39.000  29.10/40.000 | Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении | ТР ТС 018/2011 приложение №2  п. 75 таблицы  (Правила ООН  № 94(01) п. 5, 6, Правила ООН  № 94(02) п. 5, 6) | Правила ООН № 94(01)  приложения 3, приложение 4  Правила ООН № 94(02)  приложения 3, приложение 4 |
| 61.  43\* | Устройства / системы вызова экстренных оперативных служб | 29.31/39.000  29.31/40.000 | Стойкость к воздействию перегрузок | ТР ТС 018/2011, п. 118  приложение 10,  ГОСТ 33464-2015 п.13.3.3 | ГОСТ 33466-2015 п. 7.2.8  Правила ООН № 17(09)  добавление к приложению 9 |
| Испытательная площадка № Б1, № Б2 для измерений геометрических параметров г. Минск, ул. Будславская, 25а | | | | | |
| 61.  44\* | Устройства / системы вызова экстренных оперативных служб | 29.31/39.000  29.31/40.000 | Устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации | ТР ТС 018/2011, п. 118  приложение 10,  ГОСТ 33464-2015 п. 13.3.1 | ГОСТ 33466-2015  п. 7.2.2 |
| 61.  45\* | 29.31/39.000  29.31/40.000 | Прочность к воздействию синусоидальной вибрации | ТР ТС 018/2011, п. 118  приложение 10,  ГОСТ 33464-2015 п. 13.3.1 | ГОСТ 33466-2015  п. 7.2.3 |
| 61.  46\* | 29.31/39.000  29.31/40.000 | Устойчивость к воздействию механических ударов многократного действия | ТР ТС 018/2011, п. 118  приложение 10,  ГОСТ 33464-2015 п. 13.3.1 | ГОСТ 33466-2015  п. 7.2.4 |
| 61.  47\* | 29.31/39.000  29.31/40.000 | Прочность к воздействию механических ударов многократного действия | ТР ТС 018/2011, п. 118  приложение 10,  ГОСТ 33464-2015 п. 13.3.1 | ГОСТ 33466-2015  п. 7.2.5 |
| 61.  48\* | 29.31/39.000  29.31/40.000 | Устойчивость к воздействию одиночных механических ударов | ТР ТС 018/2011, п. 118  приложение 10,  ГОСТ 33464-2015 п. 13.3.1 | ГОСТ 33466-2015  п. 7.2.6 |
| Республика Беларусь, Гомельская обл., Калинковичский район, Горочичский с/с, 2, Полигон Южный | | | | | |
| 67.2\* | Транспортные средства категории М1 | 29.10/39.000  29.10/40.000 | Травмобезопасность внутреннего оборудования | ТР ТС 018/2011 приложение №2  п. 18 таблицы  (Правила ООН  № 21(01) | Правила ООН № 21(01)  п. 1.2.1  приложения 8 |
| 83.2\* | Транспортные средства категорий  М, N | 29.10/39.000  29.10/40.000 | Прочность сидений и их креплений | ТР ТС 018/2011 приложение №2  п. 14 таблицы  (Правила ООН  № 17(08) п. 5.2.5, 5.2.6, 5.3,  Правила ООН  № 17(09) п. 5.2.5, 5.2.6, 5.3,) | Правила ООН № 17(08) п. 6.1,  приложение 7  Правила ООН № 17(09) п. 6.1,  приложение 7 |
| 85.1\* | Двигатели с воспламенением от сжатия | 29.32/35.067 | Уровень шума | ТР ТС 018/2011  п. 2  приложение 10  ГОСТ Р 53838-2010 | ГОСТ Р 53838-2010 р.7-8 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных