|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 2 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 1.1739 |
| от 06.12.2013 года |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 3 листах |
| редакция 02 |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 3** **от** 14 апреля 2023 года
 **к области аккредитации от** 17 февраля 2023 года

|  |
| --- |
| центра инновационных исследованийОбщества с ограниченной ответственностью «Центромаш» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»** |
| Республика Беларусь, Гомельская обл., Калинковичский район, Горочичский с/с, 2, Полигон Южный  |
| 46.2\* | Транспортные средства категорийМ2, М3 | 29.10/39.00029.10/40.000 | Прочность сидений и их креплений | ТР ТС 018/2011 приложение №2 п. 66 таблицы(Правила ООН № 80(03) п. 5, 6, 7) | Правила ООН № 80(03)добавления 1-3 |
| 60.2\* | Транспортные средства категорийМ1, N1Транспортные средства категорийМ1, N1 | 29.10/39.00029.10/40.000 | Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении | ТР ТС 018/2011 приложение №2п. 76 таблицы(Правила ООН № 95(02) п.5, Правила ООН № 95(03) п.5) | Правила ООН № 95(02)приложения 4, приложение 7Правила ООН № 95(03)приложения 4, приложение 7 |
| 60.3\* | 29.10/39.00029.10/40.000 | Требования к установке системы вызова экстренных оперативных служб | ТР ТС 018/2011 п. 17 приложение 3 | ГОСТ 33469-2015 р.7 |
| 60.4\* | 29.10/39.00029.10/40.000 | Травмобезопасность рулевого управления | ТР ТС 018/2011 приложение №2п. 10 таблицы(Правила ООН №12(03)п. 5.1, Правила ООН №12(04)п.5.1, 5.5-5.6) | Правила ООН № 12(03) приложение 3Правила ООН № 12(04) приложение 3 |
| 60.5\* | 29.10/39.00029.10/40.000 | Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении | ТР ТС 018/2011 приложение №2п. 75 таблицы(Правила ООН № 94(01) п. 5, 6, Правила ООН № 94(02) п. 5, 6) | Правила ООН № 94(01)приложения 3, приложение 4Правила ООН № 94(02)приложения 3, приложение 4 |
| 61.43\* | Устройства / системы вызова экстренных оперативных служб | 29.31/39.00029.31/40.000 | Стойкость к воздействию перегрузок | ТР ТС 018/2011, п. 118 приложение 10,ГОСТ 33464-2015 п.13.3.3 | ГОСТ 33466-2015 п. 7.2.8Правила ООН № 17(09)добавление к приложению 9 |
| Испытательная площадка № Б1, № Б2 для измерений геометрических параметров г. Минск, ул. Будславская, 25а |
| 61.44\* | Устройства / системы вызова экстренных оперативных служб | 29.31/39.00029.31/40.000 | Устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации | ТР ТС 018/2011, п. 118 приложение 10,ГОСТ 33464-2015 п. 13.3.1 | ГОСТ 33466-2015п. 7.2.2 |
| 61.45\* | 29.31/39.00029.31/40.000 | Прочность к воздействию синусоидальной вибрации | ТР ТС 018/2011, п. 118 приложение 10,ГОСТ 33464-2015 п. 13.3.1 | ГОСТ 33466-2015п. 7.2.3 |
| 61.46\* | 29.31/39.00029.31/40.000 | Устойчивость к воздействию механических ударов многократного действия | ТР ТС 018/2011, п. 118 приложение 10,ГОСТ 33464-2015 п. 13.3.1 | ГОСТ 33466-2015п. 7.2.4 |
| 61.47\* | 29.31/39.00029.31/40.000 | Прочность к воздействию механических ударов многократного действия | ТР ТС 018/2011, п. 118 приложение 10,ГОСТ 33464-2015 п. 13.3.1 | ГОСТ 33466-2015п. 7.2.5 |
| 61.48\* | 29.31/39.00029.31/40.000 | Устойчивость к воздействию одиночных механических ударов | ТР ТС 018/2011, п. 118 приложение 10,ГОСТ 33464-2015 п. 13.3.1 | ГОСТ 33466-2015п. 7.2.6 |
| Республика Беларусь, Гомельская обл., Калинковичский район, Горочичский с/с, 2, Полигон Южный |
| 67.2\* | Транспортные средства категории М1 | 29.10/39.00029.10/40.000 | Травмобезопасность внутреннего оборудования | ТР ТС 018/2011 приложение №2 п. 18 таблицы(Правила ООН № 21(01)  | Правила ООН № 21(01) п. 1.2.1 приложения 8 |
| 83.2\* | Транспортные средства категорийМ, N | 29.10/39.00029.10/40.000 | Прочность сидений и их креплений | ТР ТС 018/2011 приложение №2 п. 14 таблицы(Правила ООН № 17(08) п. 5.2.5, 5.2.6, 5.3, Правила ООН № 17(09) п. 5.2.5, 5.2.6, 5.3,) | Правила ООН № 17(08) п. 6.1,приложение 7Правила ООН № 17(09) п. 6.1,приложение 7 |
| 85.1\* | Двигатели с воспламенением от сжатия | 29.32/35.067 | Уровень шума | ТР ТС 018/2011 п. 2 приложение 10ГОСТ Р 53838-2010 | ГОСТ Р 53838-2010 р.7-8 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных