|  |  |
| --- | --- |
|  | **НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ****РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ****«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»** |
|  | Приложение №1к аттестату аккредитации№ [BY/112](https://accreditation.bsca.by/ru/curator/registry-testlab/view?id=3041) 2.[5314](https://accreditation.bsca.by/ru/curator/registry-testlab/view?id=6165)от 03 сентября 2021 годана бланке №0010329на 1 листередакция 01 |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 03 сентября 2021 года

испытательной лаборатории

Унитарного коммунального производственного предприятия

"Костюковичский жилкоммунхоз"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Зинькевича, 98 , 213640, г. Костюковичи, Могилевская область** |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением)  | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха.Расход воздуха (количество удаляемого воздуха)Кратность воздухообмена | ТКП 629-2018СН 3.02.01-2019СН 4.02.03-2019 СН 4.03.01-2019ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МГ 1224-2020 |
| 1.2\*\*\* | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Фактические значения | МВИ.МГ 1224-2020 |
| 2.1\*\*\* | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы))  | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха (наличие тяги). | ТКП 629-2018ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МГ 1224-2020 |

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами органа по оценке соответствия

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных