|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  **РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  **«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»** | | |
|  | | Приложение №1  к аттестату аккредитации  № [BY/112](https://accreditation.bsca.by/ru/curator/registry-testlab/view?id=3041) 2.[5314](https://accreditation.bsca.by/ru/curator/registry-testlab/view?id=6165)  от 03 сентября 2021 года  на бланке №0010329  на 1 листе  редакция 01 |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 03 сентября 2021 года

испытательной лаборатории

Унитарного коммунального производственного предприятия

"Костюковичский жилкоммунхоз"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Зинькевича, 98 , 213640, г. Костюковичи, Могилевская область** | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха.  Расход воздуха (количество удаляемого воздуха)  Кратность воздухообмена | ТКП 629-2018  СН 3.02.01-2019  СН 4.02.03-2019  СН 4.03.01-2019  ТНПА, проектная и эксплуатационная  документация | МВИ.МГ 1224-2020 |
| 1.2  \*\*\* | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Фактические  значения | МВИ.МГ 1224-2020 |
| 2.1  \*\*\* | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы)) | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха (наличие тяги). | ТКП 629-2018  ТНПА, проектная и эксплуатационная  документация | МВИ.МГ 1224-2020 |

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами органа по оценке соответствия

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных