|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0219 |
| от 15.09.2008 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| на 1 листе |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ДОПОЛНЕНИЕ №1** от 08 декабря 2023 года к редакции 01 области аккредитации от 15 сентября 2023 года  метрологической лаборатории службы главного метролога  открытого акционерного общества «Нафтан» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – после-дующая поверка | Средства измерений | | | |
| код области измерений | наименование  (тип средства измерений) | метрологические характеристики | |
| пределы  измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211441, г. Новополоцк, Витебская область** | | | | | |
| 6.1\*\* | 1; 2 | 26.51/  99.006 | Средства измерений параметров вибрации: |  |  |
|  |  |  | - виброускорения | от 0,2 до 480 м/с2  от 2 до 20000 Гц | δ = ± (1,5 % - 5 %) |
|  |  |  | - виброскорости | от 0,5 до 960 мм/с  от 5 до 5000 Гц | δ = ± (1,5 % - 3,8 %) |
|  |  |  | - виброперемещения | от 4 мкм до 15 мм  от 10 мкм до 6 мм  от 10 до 1400 Гц | δ = ± (2,5 % - 6 %) |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных