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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Окружающая среда. Атмосферный воздух
	100.02/42.000
	Отбор проб
	ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	пр-кт Фрунзе, 81, 210033, г. Витебск, Витебская область (Отдел мониторинга окружающей среды)
	

	1.2**
	
	
	Отбор проб бенз(а)пирена
	СТБ ИСО 16362-2006 п.6.1
	
	

	1.3*
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация аммиака (Диапазон измерений:  (10-2500) мкг/м3)
	МВИ.МН 5631-2016
	
	

	1.4*
	
	
	Отбор проб и концентрация диоксида азота (Диапазон измерений:   (20-1440) мкг/м3)
	МВИ.МН 5087-2014
	
	

	1.5**
	
	
	Отбор проб и концентрация фенола
Отбор проб и концентрация фенола (Диапазон измерений:  (3-100) мкг/м3)
	МВИ.МН 5693-2016
	
	

	1.6**
	
	100.02/08.169, 100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация оксида углерода (Диапазон измерений:  (0-50) мг/м3)
	МВИ.МН 5561-2016
	
	

	1.7*
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация формальдегида (Диапазон измерений:  (10-250) мкг/м3)
	МВИ.МН 5493-2016
	
	

	1.8*
	
	100.02/08.052, 100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) (Диапазон измерений:  (170-16700) мкг/м³)
	МВИ.МН 5093-2014
	
	

	1.9*
	
	100.02/08.158, 100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация бензола (Диапазон измерений:   (25-500)мкг/м³)
	МВИ.МН 1680-2001
	
	

	1.10*
	
	
	Отбор проб и концентрация мета-ксилола (Диапазон измерений:   (75-1500) мкг/м3)
	
	
	

	1.11*
	
	
	Отбор проб и концентрация н-бутилацетата (Диапазон измерений:   (25-500) мкг/м3)
	
	
	

	1.12*
	
	
	Отбор проб и концентрация орто-ксилола (Диапазон измерений:   (75-1500) мкг/м3)
	
	
	

	1.13*
	
	100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация пара-ксилола (Диапазон измерений:   (75-1500) мкг/м3)
	
	
	

	1.14*
	
	100.02/08.158, 100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация толуола (Диапазон измерений:   (150-3000) мкг/м3)
	
	
	

	1.15*
	
	
	Отбор проб и концентрация этилацетата (Диапазон измерений:   (5-100) мкг/м3)
	
	
	

	1.16*
	
	
	Отбор проб и концентрация этилбензола (Диапазон измерений:   (5-100) мкг/м3)
	
	
	

	2.1**
	Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров
	100.14/42.000
	Отбор проб атмосферных осадков и снежного покрова
	ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	пр-кт Фрунзе, 81, 210033, г. Витебск, Витебская область (Отдел мониторинга окружающей среды)
	

	2.2*
	
	100.14/08.169
	Водородный показатель (рН) (Диапазон измерений:  (2-10) рН)
	МВИ.МН 5086-2014
	
	

	2.3*
	
	100.14/29.113
	Удельная электропроводность (Диапазон измерений:    (2-12900) мкСм/см)
	МВИ.МН 5085-2014
	
	

	3.1**
	Окружающая среда. Земли, включая почвы
	100.06/42.000
	Отбор проб почвы
	ГОСТ 17.4.3.01-83;
ГОСТ 17.4.4.02-84
	пр-кт Фрунзе, 81, 210033, г. Витебск, Витебская область (Отдел мониторинга окружающей среды)
	

	4.1**
	Окружающая среда. Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб поверхностных вод
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-4-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	пр-кт Фрунзе, 81, 210033, г. Витебск, Витебская область (Отдел мониторинга окружающей среды)
	

	4.2*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель рН (Диапазон измерений:  (2-12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	4.4*
	
	100.03/08.156
	Концентрация азота аммонийного (Диапазон измерений:  (0,10-50,00вкл.) мг/дм3)
	МВИ.МН 3202-2009
	
	

	4.5*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (Диапазон измерений:  (0,020-0,45) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	4.6*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид-иона (Диапазон измерений: (0,5-1000,0 вкл.) мг/дм3)
	МВИ.МН 4233-2012
	
	

	4.7*
	
	
	Биохимическое потребления кислорода после n дней (БПКn) (Диапазон измерений:    (3-6000)мгО2/ дм3; Диапазон измерений:  (0,5-6) мг О2/ дм3)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003;
СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	4.8*
	
	100.03/08.052
	Концентрация сухого остатка (Диапазон измерений:   (50 -50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	4.9*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфат-иона (Диапазон измерений:   без разбавления  (2,00-40,0) мг/дм3, свыше с разбавлением)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	4.10*
	
	100.03/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (Диапазон измерений: (3,0и более) мг/дм3 )
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	4.13*
	
	100.03/08.156
	Концентрация фосфора общего (Диапазон измерений: (0,005-0,8) мгР/дм³ без разбавления)
	ГОСТ 18309-2014 р.8
	
	

	4.14*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (Диапазон измерений: (0,005-0,8) мгР/дм³ без разбавления)
	ГОСТ 18309-2014 р.6
	
	

	4.15*
	
	100.03/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (Диапазон измерений:  (0,005-50) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	4.18*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрит-иона (Диапазон измерений:     (0,0025-0,25) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	4.19*
	
	100.03/08.155
	Концентрация АПАВ (Диапазон измерений: (0,025 – 100,0 вкл.) мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	4.20*
	
	
	Концентрация Потребление кислорода (ХПК) (Диапазон измерений: (5 – 800) мгО/дм3)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	5.1**
	Окружающая среда.Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб сточных вод
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992
	пр-кт Фрунзе, 81, 210033, г. Витебск, Витебская область (Отдел мониторинга окружающей среды)
	

	5.2*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрит-иона (Диапазон измерений:     (0,0025-0,25) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	5.3*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-иона (Диапазон измерений: (0,5-1000,0 вкл.) мг/дм3)
	МВИ.МН 4233-2012
	
	

	5.4*
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (Диапазон измерений: (3,0и более) мг/дм3 )
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	5.5*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-иона (Диапазон измерений:   без разбавления  (2,00-40,0) мг/дм3, свыше с разбавлением)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	5.6*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрат-иона (Диапазон измерений:  (0,020-0,45) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	5.7*
	
	100.05/08.052
	Концентрация сухого остатка (Диапазон измерений:   (50 -50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	5.8*
	
	100.05/08.156
	Концентрация азота аммонийного (Диапазон измерений:  (0,10-50,00вкл.) мг/дм3)
	МВИ.МН 3202-2009
	
	

	5.9*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребления кислорода после n дней (БПКn) (Диапазон измерений:    (3-6000)мгО2/ дм3)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003;
СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	5.12*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	5.13*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель рН (Диапазон измерений:  (2-12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	5.14*
	
	100.05/08.156
	Концентрация фосфора общего (Диапазон измерений: (0,005-0,8) мгР/дм³ без разбавления)
	ГОСТ 18309-2014 р.8
	
	

	5.15*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (Диапазон измерений: (0,005-0,8) мгР/дм³ без разбавления)
	ГОСТ 18309-2014 р.6
	
	

	5.18*
	
	100.05/08.155
	Концентрация АПАВ (Диапазон измерений: (0,025 – 100,0 вкл.) мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	5.19*
	
	
	Концентрация Потребление кислорода (ХПК) (Диапазон измерений: (5 – 800) мгО/дм3)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	7.1**
	Окружающая среда. Атмосферный воздух
	100.02/42.000
	Отбор проб
	ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Молодежная, 49/1, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды Новополоцк)
	

	7.2**
	
	
	Отбор проб бенз(а)пирена
	СТБ ИСО 16362-2006 п.6.1
	
	

	7.3*
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация аммиака (Диапазон измерений:  (10-2500) мкг/м3)
	МВИ.МН 5631-2016
	
	

	7.4*
	
	
	Отбор проб и концентрация диоксида серы (Диапазон измерений:  (12-500) мкг/м3)
	МВИ.МН 5834-2017
	
	

	7.5*
	
	
	Отбор проб и концентрация сероводорода (Диапазон измерений: (3-100) мкг/м³)
	МВИ.МН 5591-2016
	
	

	7.6*
	
	100.02/08.169, 100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация оксида углерода (Диапазон измерений:  (0-50) мг/м3)
	МВИ.МН 5561-2016
	
	

	7.7*
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация фенола (Диапазон измерений:  (3-100) мкг/м3)
	МВИ.МН 5693-2016
	
	

	7.8*
	
	
	Отбор проб и концентрация формальдегида (Диапазон измерений:  (10-250) мкг/м3)
	МВИ.МН 5493-2016
	
	

	7.9*
	
	
	Отбор проб и концентрация диоксида азота (Диапазон измерений:   (20-1440) мкг/м3)
	МВИ.МН 5087-2014
	
	

	7.10*
	
	100.02/08.052, 100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) (Диапазон измерений:  (170-16700) мкг/м³)
	МВИ.МН 5093-2014
	
	

	7.11*
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация фторида водорода (Диапазон измерений: (2-700) мкг/м³)
	МВИ.МН 5681-2016
	
	

	8.1**
	Окружающая среда. Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб поверхностных вод
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-4-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Молодежная, 49/1, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды Новополоцк)
	

	8.2*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель рН (Диапазон измерений:  (2-12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	9.1**
	Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров
	100.14/42.000
	Отбор проб
	ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Молодежная, 49/1, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды Новополоцк)
	

	9.2*
	
	100.14/08.169
	Водородный показатель (рН) (Диапазон измерений:  (2-10) рН)
	МВИ.МН 5086-2014
	
	

	9.3*
	
	100.14/29.113
	Удельная электропроводность (Диапазон измерений:    (2-12900) мкСм/см)
	МВИ.МН 5085-2014
	
	

	9.4*
	
	100.14/08.156
	Концентрация аммоний-иона (Диапазон измерений:  (0,05-5,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 5092-2014
	
	

	9.5*
	
	100.14/08.032
	Концентрация натрия (Диапазон измерений: (0,05-2,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 5091-2014
	
	

	9.6*
	
	
	Концентрация калия (Диапазон измерений: (0,05-2,0) мг/дм³)
	
	
	

	9.7*
	
	100.14/08.149
	Концентрация гидрокарбонат-иона (Диапазон измерений: (1-200,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 5762-2017
	
	

	9.8*
	
	
	Концентрация хлоридов (Диапазон измерений: (0,2-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 5763-2017
	
	

	9.9**
	
	100.14/08.156
	Концентрация нитратов (Диапазон измерений: (0,05-1,50) мг/дм³)
	МВИ.МН 5664-2016
	
	

	9.10*
	
	100.14/08.150
	Концентрация сульфатов (Диапазон измерений: (0,5-30,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-37-2015
	
	

	10.1**
	Окружающая среда. Земли, включая почвы
	100.06/42.000
	Отбор проб почвы
	ГОСТ 17.4.3.01-83;
ГОСТ 17.4.4.02-84
	ул. Молодежная, 49/1, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды Новополоцк)
	

	11.1**
	Окружающая среда.Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб сточных вод
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992
	ул. Молодежная, 49/1, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды Новополоцк)
	

	11.2*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель рН (Диапазон измерений:  (2-12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	13.1**
	Окружающая среда. Атмосферный воздух
	100.02/42.000
	Отбор проб
	ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Красноармейская, 6а, 211387, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Группа мониторинга окружающей среды МС Орша 1 разряда)
	

	13.2**
	
	
	Отбор проб бенз(а)пирена
	СТБ ИСО 16362-2006 п.6.1
	
	

	13.3*
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация диоксида азота (Диапазон измерений:   (20-1440) мкг/м3)
	МВИ.МН 5087-2014
	
	

	13.4*
	
	
	Отбор проб и концентрация диоксида серы (Диапазон измерений:  (12-500) мкг/м3)
	МВИ.МН 5834-2017
	
	

	13.5*
	
	
	Отбор проб и концентрация формальдегида (Диапазон измерений:  (10-250) мкг/м3)
	МВИ.МН 5493-2016
	
	

	13.6**
	
	100.02/08.169, 100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация оксида углерода (Диапазон измерений:  (0-50) мг/м3)
	МВИ.МН 5561-2016
	
	

	13.7*
	
	100.02/08.052, 100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) (Диапазон измерений:  (170-16700) мкг/м³)
	МВИ.МН 5093-2014
	
	

	14.1**
	Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров
	100.14/42.000
	Отбор проб атмосферных осадков и снежного покрова
	ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Красноармейская, 6а, 211387, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Группа мониторинга окружающей среды МС Орша 1 разряда)
	

	14.2*
	
	100.14/08.169
	Водородный показатель (рН) (Диапазон измерений:  (2-10) рН)
	МВИ.МН 5086-2014
	
	

	14.3*
	
	100.14/29.113
	Удельная электропроводность (Диапазон измерений:    (2-12900) мкСм/см)
	МВИ.МН 5085-2014
	
	

	15.1**
	Окружающая среда. Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб поверхностных вод
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-4-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Красноармейская, 6а, 211387, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Группа мониторинга окружающей среды МС Орша 1 разряда)
	

	15.2*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель рН (Диапазон измерений:  (2-12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	15.3*
	
	100.03/29.113
	Удельная электропроводимость ((2-20*10³) мСм/м)
	СТБ ИСО 7888-2006
	
	

	16.1**
	Окружающая среда. Земли, включая почвы
	100.06/42.000
	Отбор проб почвы
	ГОСТ 17.4.3.01-83;
ГОСТ 17.4.4.02-84
	ул. Красноармейская, 6а, 211387, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Группа мониторинга окружающей среды МС Орша 1 разряда)
	

	19.1**
	Окружающая среда. Атмосферный воздух
	100.02/42.000
	Отбор проб
	ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	211188, с/с Домжерицкий, 1, вблизи д.Домжерицы, Лепельский район, Витебская область (Станция фонового мониторинга Березинский заповедник)
	

	19.2*
	
	100.02/08.150, 100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация сульфатов растворимых (Диапазон измерений:  (0,15-6,0) мкг/м³)
Отбор проб и концентрация сульфатов растворимых (Диапазон измерений: (0,15-6,0) мкг/м3)
	МВИ.МН 5984-2018
	
	

	19.3*
	
	100.02/08.052, 100.02/42.000
	Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (Диапазон измерений:  (0,4-150) мкг/м³)
	МВИ.МН 5973-2018
	
	

	20.1**
	Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров
	100.14/42.000
	Отбор проб атмосферных осадков и снежного покрова
	ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	211188, с/с Домжерицкий, 1, вблизи д.Домжерицы, Лепельский район, Витебская область (Станция фонового мониторинга Березинский заповедник)
	

	20.2*
	
	100.14/08.169
	Водородный показатель (рН) (Диапазон измерений:  (2-10) рН)
	МВИ.МН 5086-2014
	
	

	21.1**
	Аэрозоли приземного слоя атмосферы
	100.02/42.000
	Отбор проб аэрозолей приземного слоя атмосферы
	СТБ 1058-2016
	ул. Советская, 136, 211969, г. Браслав, Браславский район, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды  и радиационного мониторинга Браслав)
	

	21.2*
	
	100.02/04.125
	Йод-131 (качественный метод)
	МВИ.МН 5573-2016
	
	

	22.1**
	Естественные атмосферные выпадения
	100.14/42.000
	Отбор проб естественных атмосферных выпадений
	МВИ.МН 5595-2016
	ул. Советская, 136, 211969, г. Браслав, Браславский район, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды  и радиационного мониторинга Браслав)
	

	23.1**
	Окружающая среда. Атмосферный воздух
	100.02/04.056
	Мощность дозы гамма-излучения
	МВИ.МН 5595-2016
	ул. Советская, 136, 211969, г. Браслав, Браславский район, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды  и радиационного мониторинга Браслав)
	

	24.1**
	Окружающая среда. Земли, включая почвы
	100.06/42.000
	Отбор проб почвы
	ГОСТ 17.4.3.01-83;
ГОСТ 17.4.4.02-84;
СТБ ИСО 10381-4-2006;
ТКП 17.03-01-2020 (33140);
ТКП 17.03-02-2020 (33140)
	ул. Советская, 136, 211969, г. Браслав, Браславский район, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды  и радиационного мониторинга Браслав)
	

	24.2*
	
	100.06/04.125
	Активность гамма-излучающих радио-нуклидов цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011
	
	

	25.1**
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Здания и сооружения
	100.12/04.056, 100.13/04.056
	Мощность эквива-лентной дозы гамма-излучения
	МВИ.ГМ.1906-2020;
ТКП 113-2007 (02300)
	ул. Советская, 136, 211969, г. Браслав, Браславский район, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды  и радиационного мониторинга Браслав)
	

	26.1**
	Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров
	100.14/42.000
	Отбор проб атмосферных осадков и снежного покрова
	ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Советская, 136, 211969, г. Браслав, Браславский район, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды  и радиационного мониторинга Браслав)
	

	26.2*
	
	100.14/08.169
	Водородный показатель (рН) (Диапазон измерений:  (2-10) рН)
	МВИ.МН 5086-2014
	
	

	26.3*
	
	100.14/29.113
	Удельная электропроводность (Диапазон измерений:    (2-12900) мкСм/см)
	МВИ.МН 5085-2014
	
	

	27.1**
	Окружающая среда. Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб поверхностных вод
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-4-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001;
ТКП 17.13-04-2014 (02120);
ТКП 17.13-17-2014 (02120);
ТКП 17.13-18-2014 (02120);
ТКП 17.13-19-2014 (02120);
ТКП 17.13-20-2014 (02120)
	ул. Советская, 136, 211969, г. Браслав, Браславский район, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды  и радиационного мониторинга Браслав)
	

	28.1**
	Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдений. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений
	100.11/04.056
	Мощность эквива-лентной дозы гамма-излучения
	МВИ.ГМ.1906-2020;
ТКП 113-2007 (02300)
	ул. Советская, 136, 211969, г. Браслав, Браславский район, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды  и радиационного мониторинга Браслав)
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