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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Нефтепродукты
	19.20/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3900-85 п.1;
ГОСТ Р 51069-97
	247012,  Аэропорт, Гомельский район, Гомельская область
	

	1.2*
	
	19.20/08.055
	Фракционный состав
	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А
	
	

	1.3*
	
	19.20/29.049
	Кинематическая вязкость
	ГОСТ 33-2016
	
	

	1.4*
	
	19.20/08.149
	Кислотность, кислотное число
	ГОСТ 5985-79
	
	

	1.5*
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в закрытом тигле
	ГОСТ 6356-75
	
	

	1.6*
	
	
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2014 Метод А
	
	

	1.7*
	
	19.20/08.052
	Содержание фактических смол
	ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95);
ГОСТ 8489-85
	
	

	1.8*
	
	19.20/08.169
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	ГОСТ 6307-75
	
	

	1.9*
	
	19.20/08.055
	Содержание воды
	ГОСТ 2477-2014
	
	

	1.10*
	
	19.20/08.153
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-2018
	
	

	2.1*
	Топливо для реактивных двигателей
	19.20/11.116
	Содержание механических примесей и воды
	ГОСТ 10227-86 п.4.5
	247012,  Аэропорт, Гомельский район, Гомельская область
	

	2.2*
	
	19.20/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 10227-86 п.4.2
	
	

	2.3*
	
	19.20/29.136
	Взаимодействие с водой
	ГОСТ 27154-86
	
	

	3.1*
	Противообледенительные, противоводокристаллизационные жидкости. Продукты химические жидкие
	20.59/08.031
	Плотность при 20 градусов Цельсия
	ГОСТ 18995.1-73 п.1
	247012,  Аэропорт, Гомельский район, Гомельская область
	

	3.2*
	
	20.59/08.133
	Показатель преломления при 20 градусов Цельсия
	ГОСТ 18995.2-2022
	
	

	3.3*
	
	20.59/08.149
	Массовая доля воды
	ГОСТ 14870-77 п.2;
ОСТ 54-3-175-73-99 п.6.4
	
	

	3.4*
	
	20.59/12.042
	Наличие растворимых загрязнений
	ОСТ 54-3-175-73-99 п.6.5
	
	

	3.5*
	
	
	Содержание механических примесей
	ОСТ 54-3-175-73-99 п.6.6
	
	

	3.6*
	
	
	Содержание растворимых соединений металлов
	ОСТ 54-3-175-73-99 п.6.7
	
	

	3.7*
	
	20.59/08.169
	Водородный показатель (рН) при 20 градусов Цельсия
	ГОСТ 22567.5-93
	
	

	3.8*
	
	20.59/29.049
	Вязкость динамическая при 20 градусов Цельсия
	ASTM D 2196-20
	
	

	3.9*
	
	20.59/11.116
	Внешний вид
	ТУ 2422-002-78928795-2009 п.6.2;
ТУ 2422-003-78928795-2012 п.6.1.1
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