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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Автомобили для инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов, защита броневая
	29.20/26.095
	Стойкость к взлому
	СТБ 51.3.02-2000 п.п. 5.1, 5.3
	пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск
	

	1.2**
	
	
	Стойкость к воздействию стрелкового оружия (пулестойкость)
	ГОСТ Р 51112-97 п. 6;
СТБ 51.3.02-2000 п.п. 5.2, 5.3
	
	

	2.1**
	Блоки дверные
	22.23/29.121, 25.12/29.121
	Адгезия лакокрасочного покрытия (метод решетчатых надрезов)
	ГОСТ 15140-78;
СТБ 2433-2015 п.8.8
	пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск
	

	2.2*
	
	16.23/36.038, 22.23/36.038, 25.12/36.038
	Безотказность
	СТБ 940-2004 п.7
	
	

	2.3**
	
	16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061
	Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2433-2015 п.8.6
	
	

	2.4**
	
	16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116
	Пороки и дефекты обработки древесины
	СТБ 2433-2015 п. 8.3
	
	

	2.5**
	
	
	Соответствие внешнего вида, комплектности, упаковки, маркировки
	СТБ 2433-2015 п. 8.7
	
	

	2.6*
	
	16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061
	Сопротивление вертикальной нагрузке
	СТБ EN 1192-2012 п. 4.2;
СТБ EN 947-2012
	
	

	2.7*
	
	
	Сопротивление дверного полотна удару твердым телом
	СТБ EN 1192-2012 п. 4.5;
СТБ EN 950-2012
	
	

	2.8*
	
	
	Сопротивление кручению при статической нагрузке
	СТБ EN 1192-2012 п. 4.3;
СТБ EN 948-2014
	
	

	2.9*
	
	
	Сопротивление удару мягким тяжелым телом
	СТБ EN 1192-2012 п. 4.4;
СТБ EN 949-2012
	
	

	2.10*
	
	
	Усилие, необходимое для открывания полотна дверного блока
	СТБ 2433-2015 п. 8.1.2
	
	

	3.1**
	Ворота
	25.11/26.095
	Возможность предохранения от падения посредством других конструктивных элементов
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.3
	пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск
	

	3.2**
	
	25.11/11.116
	Возможность схода с направляющих при эксплуатации
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.2
	
	

	3.3**
	
	25.11/26.095
	Надежность фиксирующих устройств ворот с вертикально перемещающимися полотнами
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.3.2
	
	

	3.4**
	
	25.11/11.116
	Наличие механических средств защиты от зажатия, захвата, затягивания и порезов человека
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.5
	
	

	3.5**
	
	
	Наличие окон обзора в полотне ворот
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.6
	
	

	3.6**
	
	
	Наличие предупреждающих знаков
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.14
	
	

	3.7**
	
	
	Правильность установки противовесов
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.8
	
	

	3.8**
	
	
	Правильность установки пружин
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.7
	
	

	3.9**
	
	25.11/36.038
	Работоспособность ворот
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.1
	
	

	3.10**
	
	25.11/11.116
	Работоспособность проходной калитки
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.12
	
	

	3.11**
	
	25.11/29.061
	Размеры, соответствие применяемых материалов, качество поверхностей, показатели работоспособности, комплектность, маркировка
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 31174-2017 п.п. 8.1.2, 8.1.3;
СТБ ЕН 12605-2006 п.п. 5.4.12, 5.4.13,5.4.14
	
	

	3.12**
	
	25.11/11.116
	Соответствие устройства для открывания и закрывания ворот вручную
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.4
	
	

	3.13**
	
	25.11/26.095
	Способность предотвращения самопроизвольного перемещения полотен ворот по вертикали
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.4
	
	

	3.14**
	
	
	Способность предотвращения схода полотен ворот с направляющих
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.2
	
	

	3.15**
	
	
	Усилия открывания и закрывания ворот
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.5
	
	

	4.1**
	Двери противовзломные и пуленепробиваемые
	25.12/36.038
	Безотказность
	СТБ 51.2.04-99 п. 6.5.1;
СТБ 940-2004 п.7
	пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск
	

	4.2**
	
	25.12/11.116
	Оснащенность изделий
	СТБ 51.2.04-99 п. 6.2.1.3
	
	

	4.3**
	
	25.12/26.095
	Стойкость к взлому с применением инструментов
	СТБ 51.2.04-99 п.п. 6.2.6, 6.2.7
	
	

	4.4**
	
	
	Стойкость к воздействию динамической нагрузки
	СТБ 51.2.04-99 п.п. 6.2.5, 6.2.7
	
	

	4.5**
	
	
	Стойкость к воздействию статической нагрузки
	СТБ 51.2.04-99 п.п. 6.2.4, 6.2.7
	
	

	4.6**
	
	
	Стойкость к воздействию стрелкового оружия
	СТБ 51.2.04-99 п. 6.3
	
	

	5.1**
	Двери, ворота и люки противопожарные
	23.20/29.121, 25.12/29.121
	Адгезия лакокрасочного покрытия (метод решетчатых надрезов)
	СТБ 1394-2003 п.7.13
	пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск
	

	5.2**
	
	23.20/11.116, 25.12/11.116
	Оснащенность изделий, показатели внешнего вида
	СТБ 1394-2003 п.п. 7.8, 7.9
	
	

	5.3*
	
	23.20/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна)
	СТБ 1394-2003 п. 7.4;
СТБ 940-2004 п. 8
	
	

	6.1**
	Окна противовзломные и пуленепробиваемые
	25.12/11.116
	Оснащенность изделий
	СТБ 51.2.05-99 п. 6.2.1.3
	пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск
	

	6.2**
	
	25.12/26.095
	Стойкость к взлому с применением инструментов
	СТБ 51.2.05-99 п.п. 6.2.6, 6.2.7
	
	

	6.3*
	
	
	Стойкость к воздействию динамической нагрузки
	СТБ 51.2.05-99 п.п. 6.2.5, 6.2.7
	
	

	6.4*
	
	
	Стойкость к воздействию статической нагрузки
	СТБ 51.2.05-99 п.п. 6.2.4, 6.2.7
	
	

	6.5**
	
	
	Стойкость к воздействию стрелкового оружия
	СТБ 51.2.05-99 п. 6.3
	
	

	7.1**
	Пункты обменные, элементы конструкций пунктов обменных (стеновая панель, передаточный узел, устройство для приема и выдачи денег и т.д.)
	25.99/26.095
	Стойкость к взлому
	ГОСТ Р 50941-2017 п. 6.3;
ГОСТ Р 51113-97;
СТБ 51.4.02-2000 п.п. 5.1, 5.3
	пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск
	

	7.2**
	
	
	Стойкость к воздействию стрелкового оружия (противопульная стойкость)
	ГОСТ Р 50941-2017 п. 6.2;
ГОСТ Р 51112-97;
СТБ 51.4.02-2000 п.п. 5.2, 5.3
	
	

	8.1**
	Роллеты противовзломные и пуленепробиваемые, ворота секционные, решетки рулонные
	25.11/11.116
	Геометрические параметры, маркировка, эксплуатационные характеристики и требования к конструкции
	СТБ 51.2.03-2000 п. 6.4
	пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск
	

	8.2**
	
	25.11/26.095
	Стойкость к взлому
	СТБ 51.2.03-2000 п. 6.2
	
	

	8.3**
	
	
	Стойкость к воздействию стрелкового оружия
	СТБ 51.2.03-2000 п. 6.3
	
	

	9.1**
	Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей
	23.69/29.121, 25.11/29.121, 42.99/29.121
	Адгезия лакокрасочного покрытия (метод решетчатых надрезов)
	ГОСТ 15140-78;
ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85,ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86)
	пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск
	

	9.2**
	
	23.69/11.116, 25.11/11.116, 42.99/11.116
	Внешний вид лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85,ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86)
	
	

	9.3**
	
	23.69/29.061, 25.11/29.061, 42.99/29.061
	Геометрические размеры, зазоры, отклонение формы готовых изделий и элементов армирования
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 51.2.01-2015 п. 11.2.2
	
	

	9.4**
	
	23.69/29.121, 25.11/29.121, 42.99/29.121
	Качество металлического покрытия (внешний вид)
	ГОСТ 9.301-86
	
	

	9.5**
	
	23.69/29.061, 25.11/29.061, 42.99/29.061
	Качество сварных соединений (внешний осмотр и измерение)
	ГОСТ 3242-79
	
	

	9.6**
	
	25.11/36.038, 42.99/36.038
	Надежность завес (петель) сейфа, путем наработки на отказ
	СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.11
	
	

	9.7**
	
	23.69/11.116, 25.11/11.116, 42.99/11.116
	Наличие и размещение вентиляционных устройств и их элементов в хранилищах
	СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.14
	
	

	9.8**
	
	
	Наличие и расположение армирующей структуры в корпусе сейфа, двери хранилища, в стенах (модулях) хранилища
	СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.13
	
	

	9.9**
	
	23.69/29.061, 25.11/29.061, 42.99/29.061
	Наличие, расположение и размеры отверстий
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ Р 50862-2017 (EN 1143-1:2019) п.п. 5.1.1, 5.1.2
	
	

	9.10**
	
	23.69/11.116, 25.11/11.116, 42.99/11.116
	Оснащенность изделий
	ГОСТ Р 50862-2017 (EN 1143-1:2019) п.п. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5
	
	

	9.11**
	
	23.69/26.095, 25.11/26.095, 42.99/26.095
	Работоспособность двери сейфа, двери хранилища, установленных замков и запирающей ригельной системы
	СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.9
	
	

	9.12**
	
	23.69/11.116, 42.99/11.116
	Самопроизвольное закрывание/открывание двери хранилища под действием силы тяжести дверного полотна
	СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.12
	
	

	9.13**
	
	23.69/29.061, 25.11/29.061, 42.99/29.061
	Соответствие отверстий заданным требованиям
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.1
	
	

	9.14**
	
	23.69/26.095, 25.11/26.095, 42.99/26.095
	Стойкость к взлому
	СТБ 51.2.02-2015
	
	

	9.15**
	
	25.11/26.095, 42.99/26.095
	Усилие для открывания двери сейфа или двери хранилища
	СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.5
	
	

	9.16**
	
	25.11/26.095
	Усилие, выдерживаемое дверью сейфа
	СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.10
	
	

	9.17**
	
	23.69/26.095, 25.11/26.095, 42.99/26.095
	Устойчивость к взлому
	ГОСТ Р 50862-2017 (EN 1143-1:2019) п. 7.3
	
	

	9.18**
	
	25.11/26.095
	Устойчивость сейфа на горизонтальной поверхности
	СТБ 51.2.01-2015 11.2.4
	
	

	10.1**
	Стекло высокопрочное
	23.19/11.116
	Внешний вид
	СТБ 51.2.06-2005 п. 9.3
	пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск
	

	10.2**
	
	23.19/29.061
	Геометрические параметры
	СТБ 51.2.06-2005 п. 9.4
	
	

	10.3**
	
	23.19/26.095
	Стойкость к воздействию стрелкового оружия
	СТБ 51.2.06-2005 р. 9.9
	
	

	10.4**
	
	
	Стойкость к прорубанию отверстия
	СТБ 51.2.06-2005 п. 9.8
	
	

	10.5**
	
	
	Стойкость к удару мягким телом
	СТБ 51.2.06-2005 п. 9.7
	
	

	10.6**
	
	
	Стойкость к удару твердыми предметами
	СТБ 51.2.06-2005 п. 9.6
	
	

	11.1**
	Стекло закаленное
	23.12/11.116
	Внешний вид (пороки) и цвет
	ГОСТ 30698-2014 п. 9.8
	пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск
	

	11.2**
	
	23.12/29.061
	Геометрические размеры
	ГОСТ 30698-2014 п.п. 9.1, 9.3, 9.4
	
	

	11.3**
	
	23.12/29.121
	Испытания на характер разрушения
	ГОСТ 30698-2014 п. 9.10;
ГОСТ 33002-2014
	
	

	11.4**
	
	23.12/11.116
	Контроль маркировки
	ГОСТ 30698-2014 п. 9.16;
ГОСТ 32530-2013
	
	

	11.5**
	
	23.12/26.095
	Механическая прочность при ударе стальным шаром
	ГОСТ 30698-2014 п. 9.9
	
	

	11.6**
	
	23.12/11.116
	Наличие трещин, сколов, щербин на кромках и повреждения угло
	ГОСТ 30698-2014 п. 9.15;
ГОСТ 32557-2013 п. 19
	
	

	11.7**
	
	23.12/29.061
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 30698-2014 п. 9.5
	
	

	11.8**
	
	
	Отклонение от прямолинейности кромок
	ГОСТ 30698-2014 п. 9.6
	
	

	11.9**
	
	
	Разность длин диагоналей
	ГОСТ 30698-2014 п. 9.7
	
	

	11.10**
	
	
	Расположение отверстий, пазов, вырезов
	ГОСТ 30698-2014 п. 9.15
	
	

	11.11**
	
	23.12/26.095
	Стойкость к механическому удару мягким телом (класс защиты)
	ГОСТ 30698-2014 п. 9.13
	
	

	11.12**
	
	23.12/29.061
	Толщина
	ГОСТ 30698-2014 п. 9.2
	
	

	12.1**
	Стекло листовое узорчатое
	23.19/11.116
	Внешний вид (пороки) и цвет
	ГОСТ 32557-2013 п. 19;
ГОСТ 5533-2013 п. 7.2
	пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск
	

	12.2**
	
	23.12/29.061
	Геометрические размеры
	ГОСТ 32557-2013 п. 9;
ГОСТ 5533-2013 п. 7.1
	
	

	12.3**
	
	
	Толщина
	ГОСТ 32557-2013 п. 8;
ГОСТ 5533-2013 п. 7.1
	
	

	12.4**
	
	23.19/11.116
	Узор на стекле
	ГОСТ 32557-2013 п. 17;
ГОСТ 5533-2013 п. 7.3
	
	

	13.1**
	Стекло многослойное
	23.19/29.061
	Длина (высота), ширина и смещение листов стекла
	ГОСТ 30826-2014 п. 9.1;
ГОСТ 32557-2013 п. 9.2
	пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск
	

	13.2**
	
	23.19/26.080
	Испытание склеивающих материалов кипячением
	ГОСТ 30826-2014 п. 9.7;
ГОСТ 32357-2013
	
	

	13.3**
	
	23.19/11.116
	Качество обработки края, расположение и вид составляющих листов стекла и промежуточных слоев
	ГОСТ 30826-2014 п. 9.3
	
	

	13.4**
	
	23.19/29.061
	Количество и размеры пороков
	ГОСТ 30826-2014 п. 9.4;
ГОСТ 32557-2013 п.п. 19, 20, 21
	
	

	13.5**
	
	
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 30826-2014 п. 9.5;
ГОСТ 32557-2013 п. 11
	
	

	13.6**
	
	
	Отклонение от прямолинейности кромок
	ГОСТ 30826-2014 п. 9.6;
ГОСТ 32557-2013 п. 12
	
	

	13.7**
	
	
	Разность длин диагоналей
	ГОСТ 30826-2014 п. 9.11;
ГОСТ 32557-2013 п. 10
	
	

	13.8**
	
	23.19/26.095
	Стойкость к воздействию стрелкового оружия
	ГОСТ 30826-2014 п. 9.15;
ГОСТ 32566-2013
	
	

	13.9**
	
	
	Стойкость к удару мягким телом (класс защиты)
	ГОСТ 30826-2014 п.9.14
	
	

	13.10**
	
	
	Стойкость к удару шаром (класс защиты)
	ГОСТ 30826-2014 п. 912;
ГОСТ 32564.1-2013 (ISO 16936-1:2005)
	
	

	13.11**
	
	23.19/29.061
	Толщина
	ГОСТ 30826-2014 п. 9.2;
ГОСТ 32557-2013 п. 8
	
	

	14.1**
	Стекло с полимерными пленками
	23.19/29.061
	Геометрические размеры
	ГОСТ 32557-2013 п. 9;
ГОСТ 32563-2013 п. 9.1
	пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск
	

	14.2**
	
	
	Количество и размеры пороков
	ГОСТ 32557-2013 п.п. 19, 20, 21;
ГОСТ 32563-2013 п. 9.4
	
	

	14.3**
	
	
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 32557-2013 п. 11;
ГОСТ 32563-2013 п. 9.5
	
	

	14.4**
	
	
	Отклонение от прямолинейности кромок
	ГОСТ 32557-2013 п. 12;
ГОСТ 32563-2013 п. 9.6
	
	

	14.5**
	
	
	Разность длин диагоналей
	ГОСТ 32557-2013 п. 10;
ГОСТ 32563-2013 п. 9.10
	
	

	14.6**
	
	23.19/11.116
	Смещение пленки
	ГОСТ 32563-2013 п. 9.3
	
	

	14.7**
	
	23.19/26.095
	Стойкость к удару мягким телом (класс защиты)
	ГОСТ 30826-2014 п.9.14
	
	

	14.8**
	
	
	Стойкость к удару шаром (класс защиты)
	ГОСТ 30826-2014 п. 912;
ГОСТ 32564.1-2013 (ISO 16936-1:2005)
	
	

	14.9**
	
	23.19/29.061
	Толщина
	ГОСТ 32557-2013 п. 8;
ГОСТ 32563-2013 п. 9.2
	
	

	15.1**
	Шкафы металлические
	25.99/29.121
	Адгезия лакокрасочного покрытия (метод решетчатых надрезов)
	ГОСТ 15140-78;
СТБ 198-2002 п.6.12
	пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск
	

	15.2**
	
	25.99/11.116
	Внешний вид, маркировка
	СТБ 198-2002 п. 6.1
	
	

	15.3**
	
	25.99/29.061
	Основные размеры
	СТБ 198-2002 п. 6.2
	
	

	15.4**
	
	
	Отклонение от перпендикулярности
	СТБ 198-2002 п. 6.3
	
	

	15.5**
	
	25.99/11.116
	Работоспособность замков
	СТБ 198-2002 п. 6.10
	
	

	15.6**
	
	25.99/26.095
	Работоспособность роликов
	СТБ 198-2002 п.п. 6.7, 4.10
	
	

	15.7**
	
	
	Устойчивость на горизонтальной плоскости
	СТБ 198-2002 п. 6.7
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