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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Алюминий фтористый технический
	20.13/08.156
	Массовая доля пятиокиси фосфора
	ГОСТ 19181-78 4.12
	ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	1.2*
	
	20.13/08.149
	Массовая доля свободной окиси алюминия
	ГОСТ 19181-78 4.6
	
	

	1.3*
	
	20.13/08.052
	Массовая доля сульфатов
	ГОСТ 19181-78 4.11
	
	

	1.4*
	
	20.13/08.156
	Массовая доля суммы двуокиси кремния и окиси железа
	ГОСТ 19181-78 4.7, 4.8, 4.9
	
	

	1.5*
	
	20.13/08.149
	Массовая доля фтористого алюминия
	ГОСТ 19181-78 4.4
	
	

	1.6**
	
	20.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 19181-78 4.1
	
	

	1.7*
	
	20.13/08.052
	Потери при прокаливании
	ГОСТ 19181-78 4.3
	
	

	2.1*
	Аммофос без добавок и с добавками микроэлементов
	20.15/29.040
	Гранулометрический состав
	ГОСТ 21560.1-82
	ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	2.2*
	
	20.15/08.052
	Массовая доля воды
	ГОСТ 20851.4-75 раздел 1
	
	

	2.3*
	
	20.15/08.149
	Массовая доля общего азота
	ГОСТ 30181.8-94
	
	

	2.4*
	
	20.15/08.156
	Массовая доля общих фосфатов
	ГОСТ 20851.2-75 (ИСО 5316-77,ИСО 6598-85,ИСО 7497-84) раздел 1, раздел 8
	
	

	2.5**
	
	20.15/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 21560.0-82
	
	

	2.6*
	
	20.15/29.121
	Статическая прочность гранул
	ГОСТ 21560.2-82
	
	

	3.1*
	Суперфосфат аммонизированный
	20.15/29.040
	Гранулометрический состав
	ГОСТ 21560.1-82
	ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	3.2*
	
	20.15/08.052
	Массовая доля воды
	ГОСТ 20851.4-75 раздел 1
	
	

	3.3*
	
	20.15/08.149
	Массовая доля общего азота
	ГОСТ 30181.8-94
	
	

	3.4*
	
	20.15/08.156
	Массовая доля общих фосфатов
	ГОСТ 20851.2-75 (ИСО 5316-77,ИСО 6598-85,ИСО 7497-84) раздел 1, раздел 8
	
	

	3.5**
	
	20.15/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 21560.0-82
	
	

	3.6*
	
	20.15/29.121
	Статическая прочность гранул
	ГОСТ 21560.2-82
	
	

	4.1*
	Удобрения азотно-фосфорно-калийные комплексные
	20.15/29.040
	Гранулометрический состав
	ГОСТ 21560.1-82
	ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	4.2*
	
	20.15/08.052
	Массовая доля воды
	ГОСТ 20851.4-75 раздел 1
	
	

	4.3*
	
	20.15/08.149
	Массовая доля калия в пересчете на К2О
	ТУ РБ 400069905.022-2003 пункт 4.5.2
	
	

	4.4*
	
	20.15/08.052
	Массовая доля калия в пересчете на К2О (весовой метод)
	ГОСТ 20851.3-93 раздел 3
	
	

	4.5*
	
	20.15/08.149
	Массовая доля общего азота
	ГОСТ 30181.8-94
	
	

	4.6*
	
	
	Массовая доля общего азота (гипохлоритный метод)
	ТУ РБ 400069905.022-2003 пункт 4.3.2
	
	

	4.7*
	
	20.15/08.052
	Массовая доля общих сульфатов в пересчете на серу
	ТУ РБ 400069905.022-2003 пункт 4.7
	
	

	4.8*
	
	20.15/08.156
	Массовая доля общих фосфатов
	ГОСТ 20851.2-75 (ИСО 5316-77,ИСО 6598-85,ИСО 7497-84) раздел 1, раздел 8
	
	

	4.9**
	
	20.15/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 21560.0-82
	
	

	4.10*
	
	20.15/29.121
	Статическая прочность гранул
	ГОСТ 21560.2-82
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