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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ. ГР 0051-2022
	ул. Минская, 16, 210036, г. Витебск, Витебская область
	

	2.1**
	Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети PON (распределительный и абонентский участки)
	27.31/33.110
	Затухание ЭКУ, приведенное к длине 1 км
	ЛАМИ 0006-2022
	ул. Минская, 16, 210036, г. Витебск, Витебская область
	

	2.2**
	
	
	Километрическое затухание. Коэффициент затухания.
	
	
	

	2.3**
	
	
	Общее затухание на участке. Затухание ЭКУ. Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON.
	
	
	

	2.4**
	
	
	Оптическая длина
	
	
	

	2.5**
	
	
	Потери (затухание) в неразъемных соединениях
	
	
	

	2.6**
	
	
	Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК
	
	
	

	3.1**
	Заземляющие устройства.
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0091-2023
	ул. Минская, 16, 210036, г. Витебск, Витебская область
	

	3.2**
	
	
	Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0092-2023
	
	

	3.3**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0091-2023
	
	

	4.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением)
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; -давление вентилятора
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Минская, 16, 210036, г. Витебск, Витебская область
	

	4.2**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры воздуховодов и помещений
	
	
	

	5.1**
	Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ. ГР 0051-2022
	ул. Минская, 16, 210036, г. Витебск, Витебская область
	

	6.1**
	Системы противодымной защиты зданий и сооружений
	100.13/23.000
	Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах
	ГОСТ 12.3.018-79;
НПБ 23-2010
	ул. Минская, 16, 210036, г. Витебск, Витебская область
	

	6.2**
	
	
	Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации
	
	
	

	6.3**
	
	
	Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации
	
	
	

	6.4**
	
	
	Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации
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