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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1**
	Рабочие места
	100.12/35.067
	Шум: - уровни звукового давления в октавных, треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, лБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА (I)
	ГОСТ 12.1.050-86;
Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040) Санитарные нормы и правила п.п. 15, 20-22
	ул. Счастного, 38, 230026, г.  Гродно, Гродненская область
	

	2.2**
	
	100.12/35.059
	Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, из октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений и виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений, дБ
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);
Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040) Санитарные нормы и правила п.п. 15, 20, 23, 24, 25
	
	

	2.3**
	
	
	Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, из октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений и виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений, дБ
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	2.4**
	
	100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070
	Параметры микроклимата: - температура
- относительная влажность воздуха
- скорость движения воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2;
МВИ.ГМ 1860-2020;
Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040) Санитарные нормы и правила, п.п. 9, 15-18
	
	

	3.1**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/08.052, 100.01/42.000
	Отбор проб
Определение массовой концентрации твердых частиц (пыль, взвешенные вещества) (Д: (15-20000) мг/м3)
	МВИ.МН 4514-2012
	ул. Счастного, 38, 230026, г.  Гродно, Гродненская область
	

	3.3**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб
Определение массовой концентрации углерода оксида (окиси углерода, угарного газа), кислорода (Д: (1,25-25000) мг/м3 Д: (0,1-21) % об. д.)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	3.4**
	
	100.01/23.000
	Скорость газопылевых потоков (Д: (0,1-60) м/с)
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	3.5**
	
	
	Давление газопылевых потоков (Д: (0-20) гПа; Д: (20-80) гПа; )
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	3.6**
	
	
	Температура газопылевых потоков (Д: (0-500) 0С )
	
	
	

	4.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор проб
Определение концентрации оксида азота (Д: (0 -95,5) мг/м3)
	АМИ.БР 0004-2021
	ул. Счастного, 38, 230026, г.  Гродно, Гродненская область
	

	4.2**
	
	
	Отбор проб
Определение концентрации оксида углерода (Д: (0-580) мг/м3)
	
	
	

	4.3**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб
Определение массовой концентрации хромовой кислоты соли в пересчете на хром (VI) (Д: (0,001-0,082) мг/м3)
	МВИ.МН 5830-2017
	
	

	4.4**
	
	
	Определение массовой концентрации серной кислоты (Д: (0,3-15) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 4985-2014
	
	

	4.5**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Отбор проб
Определение массовой концентрации пыли (Д: (0,25-500) мг/м3)
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	4.6**
	
	100.10/08.107, 100.10/42.000
	Отбор проб
Определение массовой концентрации масла минерального нефтяного (Д: (2,5-50) мг/м3)
	МВИ.БР 317-2017
	
	

	4.7**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб
Определение массовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле (Д: (0,05-1,25) мг/м3)
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	4.8**
	
	
	Отбор проб
Определение массовой концентрации оксида хрома (VI) в сварочном аэрозоле (Д: (0,003-0,12) мг/м3)
	МВИ.БР 321-2017
	
	

	4.9**
	
	
	Отбор проб
Определение массовой концентрации железа в сварочном аэрозоле (Д: (1,5-15) мг/м3)
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	5.1**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.052, 100.02/42.000
	Отбор проб
Определение массовой концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) (Д: (150-10442) мкг/м3)
	АМИ.ГМ 0365-2025
	ул. Счастного, 38, 230026, г.  Гродно, Гродненская область
	

	5.2**
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор проб
Определение массовой концентрации диоксида азота (Д: (20-1440) мкг/м3)
	МВИ.МН 5087-2014
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