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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
ГОСТ 22727-88;
ГОСТ 24507-80;
СТБ EN 10160-2009;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Чернышевского, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
	

	1.2**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 4603-2013
	ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
	

	1.3**
	
	
	Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ Р 52727-2007
	
	

	1.4**
	
	24.10/32.103
	Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	1.5**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 26877-2008;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	1.6**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.ГМ 0294-2024
	
	

	1.7**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013
	
	

	1.8**
	
	24.10/18.115
	Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы
	ГОСТ 10243-75;
ГОСТ 11878-66;
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77);
ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79);
ГОСТ 5639-82;
ГОСТ 5640-2020;
ГОСТ 8233-56;
СТБ ЕН 1321-2004
	
	

	2.1**
	Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
ГОСТ 22727-88;
ГОСТ 24507-80;
СТБ EN 10160-2009;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 1713-2005;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
	

	2.2**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 4603-2013
	
	

	2.3**
	
	
	Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ Р 52727-2007
	
	

	2.4**
	
	24.10/32.103
	Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99;
СТБ ISO 23277-2013
	
	

	2.5**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26877-2008;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	2.6**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.ГМ 0294-2024
	
	

	2.7**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013;
СТБ ISO 23278-2013
	
	

	2.8**
	
	24.10/18.115
	Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы
	ГОСТ 10243-75;
ГОСТ 11878-66;
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77);
ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79);
ГОСТ 5639-82;
ГОСТ 5640-2020;
ГОСТ 8233-56;
СТБ ЕН 1321-2004
	
	

	3.1**
	Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
ГОСТ 22727-88;
ГОСТ 24507-80;
СТБ EN 10160-2009;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 1713-2005;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
	

	3.2**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 4603-2013
	
	

	3.3**
	
	
	Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ Р 52727-2007
	
	

	3.4**
	
	24.10/32.103
	Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99;
СТБ ISO 23277-2013
	
	

	3.5**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26877-2008;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	3.6**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.ГМ 0294-2024
	
	

	3.7**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013;
СТБ ISO 23278-2013
	
	

	3.8**
	
	24.10/18.115
	Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы
	ГОСТ 10243-75;
ГОСТ 11878-66;
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77);
ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79);
ГОСТ 5639-82;
ГОСТ 5640-2020;
ГОСТ 8233-56;
СТБ ЕН 1321-2004
	
	

	4.1**
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы; технологическое оборудование химических и нефтехимических производств, в том числе компрессорное оборудование
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
ГОСТ 22727-88;
ГОСТ 24507-80;
СТБ EN 10160-2009;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 1713-2005;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Чернышевского, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
	

	4.2**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 4603-2013
	ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
	

	4.3**
	
	
	Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ Р 52727-2007
	
	

	4.4**
	
	24.10/32.103
	Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99;
СТБ ISO 23277-2013
	
	

	4.5**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26877-2008;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	4.6**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.ГМ 0294-2024
	
	

	4.7**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013;
СТБ ISO 23278-2013
	
	

	4.8**
	
	24.10/18.115
	Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы
	ГОСТ 10243-75;
ГОСТ 11878-66;
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77);
ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79);
ГОСТ 5639-82;
ГОСТ 5640-2020;
ГОСТ 8233-56;
СТБ ЕН 1321-2004
	
	

	5.1**
	Аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 кг
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
ГОСТ 22727-88;
ГОСТ 24507-80;
СТБ EN 10160-2009;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 1713-2005;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Чернышевского, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
	

	5.2**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 4603-2013
	ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
	

	5.3**
	
	
	Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ Р 52727-2007
	
	

	5.4**
	
	24.10/32.103
	Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99;
СТБ ISO 23277-2013
	
	

	5.5**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26877-2008;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	5.6**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.ГМ 0294-2024
	
	

	5.7**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013;
СТБ ISO 23278-2013
	
	

	5.8**
	
	24.10/18.115
	Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы
	ГОСТ 10243-75;
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77);
ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79);
ГОСТ 5639-82;
ГОСТ 5640-2020;
ГОСТ 8233-56;
СТБ ЕН 1321-2004
	
	

	6.1**
	Объекты магистральных трубопроводов
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
ГОСТ 22727-88;
ГОСТ 24507-80;
СТБ EN 10160-2009;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 1713-2005;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
	

	6.2**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 4603-2013
	
	

	6.3**
	
	
	Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ Р 52727-2007
	
	

	6.4**
	
	24.10/32.103
	Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99;
СТБ ISO 23277-2013
	
	

	6.5**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26877-2008;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	6.6**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.ГМ 0294-2024
	
	

	6.7**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013;
СТБ ISO 23278-2013
	
	

	6.8**
	
	24.10/18.115
	Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы
	ГОСТ 10243-75;
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77);
ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79);
ГОСТ 5639-82;
ГОСТ 5640-2020;
ГОСТ 8233-56;
СТБ ЕН 1321-2004
	
	

	7.1**
	Вагоны-цистерны, грузовые и изотермические вагоны железнодорожного транспорта
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
ГОСТ 22727-88;
ГОСТ 24507-80;
СТБ EN 10160-2009;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 1713-2005;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
	

	7.2**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 4603-2013
	
	

	7.3**
	
	
	Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ Р 52727-2007
	
	

	7.4**
	
	24.10/32.103
	Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99;
СТБ ISO 23277-2013
	
	

	7.5**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26877-2008;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	7.6**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.ГМ 0294-2024
	
	

	7.7**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013;
СТБ ISO 23278-2013
	
	

	7.8**
	
	24.10/18.115
	Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы
	ГОСТ 10243-75;
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77);
ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79);
ГОСТ 5639-82;
ГОСТ 5640-2020;
ГОСТ 8233-56;
СТБ ЕН 1321-2004
	
	

	8.1**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы и газовое оборудование
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
ГОСТ 22727-88;
ГОСТ 24507-80;
СТБ EN 10160-2009;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 1713-2005;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
	

	8.2**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 4603-2013
	
	

	8.3**
	
	
	Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ Р 52727-2007
	
	

	8.4**
	
	24.10/32.103
	Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99;
СТБ ISO 23277-2013
	
	

	8.5**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26877-2008;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	8.6**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.ГМ 0294-2024
	
	

	8.7**
	
	24.10/29.121
	Механические испытания: - основной металл; - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); - сварные соединения: - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание)
	ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985);
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 8, р. 9;
ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013);
СТБ 2039-2010;
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5;
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	
	

	8.8**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013;
СТБ ISO 23278-2013
	
	

	8.9**
	
	24.10/18.115
	Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы
	ГОСТ 10243-75;
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77);
ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79);
ГОСТ 5639-82;
ГОСТ 5640-2020;
ГОСТ 8233-56;
СТБ ЕН 1321-2004
	
	

	9.1**
	Подъемные сооружения: - грузоподъемные краны (включая грузозахватные приспособления и тару); - лифты; - подъемники строительные грузопассажирские
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
ГОСТ 22727-88;
ГОСТ 24507-80;
СТБ EN 10160-2009;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 1713-2005;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
	

	9.2**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 4603-2013
	
	

	9.3**
	
	24.10/32.103
	Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99;
СТБ ISO 23277-2013
	
	

	9.4**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26877-2008;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	9.5**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.ГМ 0294-2024
	
	

	9.6**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013;
СТБ ISO 23278-2013
	
	

	9.7**
	
	24.10/18.115
	Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы
	ГОСТ 10243-75;
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77);
ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79);
ГОСТ 5639-82;
ГОСТ 5640-2020;
ГОСТ 8233-56;
СТБ ЕН 1321-2004
	
	

	10.1**
	Внутренние инженерные системы зданий и сооружений; противопожарное водоснабжение; наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, тепловые сети;
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
ГОСТ 22727-88;
ГОСТ 24507-80;
СТБ EN 10160-2009;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 1713-2005;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
	

	10.2**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 4603-2013
	
	

	10.3**
	
	
	Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ Р 52727-2007
	
	

	10.4**
	
	24.10/32.103
	Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99;
СТБ ISO 23277-2013
	
	

	10.5**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26877-2008;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	10.6**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.ГМ 0294-2024
	
	

	10.7**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013;
СТБ ISO 23278-2013
	
	

	10.8**
	
	24.10/18.115
	Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы
	ГОСТ 10243-75;
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77);
ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79);
ГОСТ 5639-82;
ГОСТ 5640-2020;
ГОСТ 8233-56;
СТБ ЕН 1321-2004
	
	

	11.1**
	Металлические конструкции; дымовые трубы; лестничные марши, площадки и ограждения стальные; ограждения лестниц, балконов и крыш стальные; фермы стропильные стальные
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
ГОСТ 22727-88;
ГОСТ 24507-80;
СТБ EN 10160-2009;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 1713-2005;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
	

	11.2**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 4603-2013
	
	

	11.3**
	
	24.10/32.103
	Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99;
СТБ ISO 23277-2013
	
	

	11.4**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26877-2008;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	11.5**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.ГМ 0294-2024
	
	

	11.6**
	
	24.10/29.121
	Механические испытания: - основной металл; - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); - сварные соединения: - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание)
	ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985);
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 8, р. 9;
ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013);
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	
	

	11.7**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013;
СТБ ISO 23278-2013
	
	

	11.8**
	
	24.10/18.115
	Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы
	ГОСТ 10243-75;
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77);
ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79);
ГОСТ 5639-82;
ГОСТ 5640-2020;
ГОСТ 8233-56;
СТБ ЕН 1321-2004
	
	

	12.1**
	Арматура и закладные изделия железобетонных конструкций
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86
	ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
	

	12.2**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 10922-2012;
ГОСТ 14098-2014;
ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26877-2008;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ 2174-2011;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	12.3**
	
	24.10/29.121
	Механические испытания: - основной металл; - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); - сварные соединения: - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание)
	ГОСТ 10922-2012;
ГОСТ 12004-81;
ГОСТ 14098-2014;
СТБ 2174-2011;
СТБ ISO 15630-1-2009;
СТБ ISO 15630-2-2009
	
	

	13.1**
	Контрольные образцы сварных соединений и основного металла
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
ГОСТ 22727-88;
ГОСТ 24507-80;
СТБ EN 10160-2009;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 1713-2005;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
	

	13.2**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 4603-2013
	
	

	13.3**
	
	24.10/32.103
	Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99;
СТБ ISO 23277-2013
	
	

	13.4**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 10922-2012;
ГОСТ 14098-2014;
ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26877-2008;
СТБ 1133-98;
СТБ 2174-2011;
СТБ ГОСТ Р 50838-97;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	13.5**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения
	АМИ.ГМ 0294-2024
	
	

	13.6**
	
	24.10/29.121
	Механические испытания: - основной металл; - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); - сварные соединения: - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); - испытание на излом
	ГОСТ 10922-2012;
ГОСТ 12004-81;
ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985);
ГОСТ 14098-2014;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 8, р. 9;
ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013);
СТБ 2039-2010;
СТБ 2174-2011;
СТБ 2349-2013;
СТБ ISO 15630-1-2009;
СТБ ISO 15630-2-2009;
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5;
СТБ ЕН 1320-2003;
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	
	

	13.7**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения;
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013;
СТБ ISO 23278-2013
	
	

	13.8**
	
	24.10/18.115
	Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы
	ГОСТ 10243-75;
ГОСТ 11878-66;
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77);
ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79);
ГОСТ 5639-82;
ГОСТ 5640-2020;
ГОСТ 8233-56;
СТБ ЕН 1321-2004
	
	

	14.1**
	Оборудование роторного типа
	27.11/35.059
	Измерение параметров вибрации - виброскорость
	ГОСТ ИСО 10816-1-97
	ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики )
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