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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Песок для строительных работ
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8735-88 п.2
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	1.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав и модуль крупности
	ГОСТ 8735-88 п.3
	
	

	1.3*
	
	08.12/29.054
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 8735-88 п.4
	
	

	1.4*
	
	08.12/29.040
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8735-88 п.5.3
	
	

	1.5*
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.9.1
	
	

	1.6*
	
	08.12/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п.10
	
	

	2.1*
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	2.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав и модуль крупности
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3;
ГОСТ 8735-88 п.3
	
	

	2.3*
	
	08.12/29.054
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6;
ГОСТ 8735-88 п.4
	
	

	2.4*
	
	08.12/29.040
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3;
ГОСТ 8735-88 п.5.3
	
	

	2.5*
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1, п.4.17.2;
ГОСТ 8735-88 п.9.1
	
	

	2.6*
	
	08.12/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.19;
ГОСТ 8735-88 п.10
	
	

	3.1*
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	3.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав и модуль крупности
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3
	
	

	3.3*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3
	
	

	3.4*
	
	08.12/29.121
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1
	
	

	3.5*
	
	
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8
	
	

	3.6*
	
	08.12/29.040
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1, п.4.17.2
	
	

	3.7*
	
	08.12/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.19
	
	

	4.1*
	Бетоны конструкционные
	23.63/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1545-2005 п.4
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	4.2*
	
	23.63/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 п.7.2
	
	

	4.3*
	
	23.63/26.095
	Прочность
	СТБ 2264-2012 п.7.9
	
	

	4.4*
	
	23.63/29.040
	Средняя плотность
	ГОСТ 12730.1-2020
	
	

	4.5*
	
	23.63/29.151
	Влажность
	ГОСТ 12730.2-2020
	
	

	4.6*
	
	23.63/26.141
	Водопоглощение
	ГОСТ 12730.3-2020
	
	

	4.7*
	
	23.63/29.070
	Истираемость
	ГОСТ 13087-2018 п.5
	
	

	4.8*
	
	23.63/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.1-95;
ГОСТ 10060.2-95
	
	

	4.9*
	
	23.63/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д
	
	

	5.1*
	Смеси бетонные
	23.63/29.144
	Удобоукладываемость по показателям подвижности и жесткости
	СТБ 1545-2005 п.5.1-5.3, п.5.4.1-5.4.3
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	6.1*
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 5802-2024 п.4.2, п.4.3;
СТБ 1307-2012 п.7.1
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	6.2*
	
	23.64/29.144
	Подвижность
	ГОСТ 5802-2024 п.5
	
	

	6.3*
	
	23.64/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 5802-2024 п.9
	
	

	6.4*
	
	23.64/29.128
	Расслаиваемость
	ГОСТ 5802-2024 п.7
	
	

	6.5*
	
	23.64/29.151
	Водоудерживающая способность
	ГОСТ 5802-2024 п.8
	
	

	6.6*
	
	
	Влажность
	ГОСТ 5802-2024 п.11
	
	

	6.7*
	
	23.64/29.121
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28574-2014 п.5;
СТБ 1307-2012 п.7.12
	
	

	6.8*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 5802-2024 п.13
	
	

	6.9*
	
	23.64/29.040
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.9.1
	
	

	7.1*
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные
	23.61/29.061
	Размеры, отклонение от геометрических параметров
	ГОСТ 26433.1-89
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	7.2*
	
	23.61/11.116
	Качество поверхности и внешний вид
	ГОСТ 13015.0-83 п.13
	
	

	7.3*
	
	23.61/32.089
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-2023
	
	

	8.1*
	Кирпич и камни керамические
	23.32/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1160-99 п.6.9
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	8.2*
	
	23.32/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 8462-85
	
	

	8.3*
	
	23.32/26.141
	Водопоглощение
	ГОСТ 7025-91 п.2
	
	

	9.1*
	Кирпич и камни силикатные
	08.11/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 379-2015 п.6.5 табл.2
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	9.2*
	
	08.11/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 8462-85
	
	

	9.3*
	
	08.11/26.141
	Водопоглощение
	ГОСТ 7025-91 п.2
	
	

	10.1*
	Грунты
	08.12/42.000, 100.06/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 12071-2014
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	10.2*
	
	08.12/29.151, 100.06/29.151
	Влажность
	ГОСТ 5180-2015 п.5
	
	

	10.3*
	
	08.12/29.119, 100.06/29.119
	Плотность грунта
	ГОСТ 5180-2015 п.9
	
	

	10.4*
	
	
	Степень уплотнения; Степень уплотнения (коэффициент уплотнения)
	СТБ 1377-2003;
СТБ 2176-2025 п.6.1, п.6.2
	
	

	10.5*
	
	08.12/29.040, 100.06/29.040
	Зерновой состав и модуль крупности
	ГОСТ 12536-2014 п.4.2
	
	

	11.1*
	Конструкции стальные
	25.11/29.061
	Отклонение линейных размеров от номинальных и отклонение формы от проектной
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	11.2*
	
	
	Отклонение от заданного угла сопряжения элементов
	
	
	

	11.3*
	
	25.11/32.044
	Толщина антикоррозионного покрытия
	ГОСТ 9.916-2023 п.6.3
	
	

	11.4*
	
	25.11/11.116
	Качество подготовки поверхности ограждения перед нанесением защитных покрытий
	ГОСТ 9.402-2004
	
	

	11.5*
	
	
	Качество грунтовки и окраски
	ГОСТ 9.032-74
	
	

	11.6*
	
	
	Качество сварных швов
	СТБ 1133-98
	
	

	12.1*
	Устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений
	43.99/29.061
	Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.14-2024
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	12.2*
	
	43.99/29.119
	Степень уплотнения (коэффициент уплотнения)
	СП 1.03.14-2024;
СТБ 2176-2025 п.6.1, п.6.2
	
	

	12.3*
	
	08.12/29.119, 100.06/29.119
	Плотность грунта
	СТБ 2176-2025 п.6.1, п.6.2
	
	

	13.1*
	Антикоррозионные покрытия
	43.29/35.060
	Условия производства работ
	СТБ 1684-2006 п.4
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	13.2*
	
	43.29/11.116
	Состояние поверхности
	СТБ 1684-2006 п.5.1
	
	

	13.3*
	
	43.29/29.151
	Влажность
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п.1;
ГОСТ 21718-84;
СТБ 1684-2006 п.5.2
	
	

	13.4*
	
	43.29/29.145
	Температура поверхности и применяемых материалов
	СТБ 1684-2006 п.5.3
	
	

	13.5*
	
	43.29/11.116
	Соответствие подготовки поверхности требованиям проектной документации
	СТБ 1684-2006 п.5.6
	
	

	13.6*
	
	43.29/29.061
	Толщина наносимых слоев и общая толщина
	СТБ 1684-2006 п.6.4
	
	

	13.7*
	
	43.29/11.116
	Внешний вид покрытия
	СТБ 1684-2006 п.6.9
	
	

	13.8*
	
	43.29/29.121
	Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78 п.2;
СТБ 1684-2006 п.6.11
	
	

	13.9*
	
	43.29/11.116
	Внешний вид покрытия
	СТБ 1684-2006 п.7.6, п.10.12
	
	

	13.10*
	
	43.29/29.121
	Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью
	СТБ 1684-2006 п.7.9, 10.14
	
	

	13.11*
	
	43.29/11.116
	Внешний вид покрытия
	СТБ 1684-2006 п.11.12
	
	

	14.1*
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств
	АМИ.ГР 0054-2022
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	14.2*
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами
	
	
	

	15.1*
	Устройство защитного отключения (УЗО)
	27.90/22.000
	Проверка дифференциального тока срабатывания на переменном токе
	АМИ.ГР 0062-2022
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	15.2*
	
	
	Время отключения при дифференциальном токе
	
	
	

	15.3*
	
	
	Ток утечки
	
	
	

	16.1*
	Электродвигатели переменного ток
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.КЛ 0001-2024
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	17.1*
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.КЛ 0001-2024
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	17.2*
	
	27.90/22.000
	Испытание цепи "Фаза-нуль" (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.КЛ 0002-2024
	
	

	18.1*
	Силовые и кабельные линии напряжением до 1000В
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.КЛ 0001-2024
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
	

	19.1*
	Системы вентиляции с естественным побуждением
	100.13/22.000
	Работоспособность системы вентиляции с естественным побуждением: скорость движения воздуха ,габаритные размеры вентиляционного канала, количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале
	ГОСТ 12.3.018-79;
СП 4.02.07-2024 приложение Н
	д. 54, 247767, с/с Козенский, Мозырский район, Гомельская область
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